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报告摘要

为响应国家加强在产企业土壤及地下水环境监督管理防控要求，精华制药集团南通有限公司于2023年6月委托江苏标普检测科技有限公司（以下简称“我司”）进行2024年度土壤和地下水自行监测工作。本次工作在开展现场踏勘、资料收集、人员访谈等工作的基础上，对企业提供的原方案进行回顾核查，并根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等要求，编制了《精华制药集团南通有限公司2024年土壤及地下水自行监测报告》。

一、企业情况介绍
南通精华制药股份有限公司成立于2002年，2011年原料药分厂由南通市姚港路化工区整体搬迁至如东沿海经济开发区高科技产业园，一期项目以集团名义申报相关手续，2012年12月南通精华制药股份有限公司变更为精华制药集团股份有限公司，如东原料药分厂变更为精华制药集团南通有限公司（以下简称精华制药），主要从事医药原料药和医药中间体的研究和生产，占地面积376亩，现有员工327人。

二、场地基本情况介绍

企业位于如东县洋口化学工业园海滨三路20号，本次自行监测所涉及的地块500m范围内主要为空地及工业企业，北侧为南通雅本化学有限公司，东侧为江苏同禾化工科技有限公司，南侧为江苏瑞邦农化股份有限公司，西侧为江苏朝阳化学品有限公司。

三、土壤及地下水布点方案和检测因子

本次监测方案在原方案的基础上对厂区重点监测单元进行了微调，增加了重点监测单元E。调整后整个厂区分为七个单元，分别是重点监测单元A（氟尿嘧啶车间、扑米酮车间）、重点监测单元B（苯巴比妥车间、非那西丁车间、ABCD区之间裸露土壤）、重点监测单元C（废水预处理车间、保泰松车间）、重点监测单元D（多品种车间、多品种二车间）、重点监测单元E（多品种三（合成）车间、多品种三（精制）车间）、重点监测单元F（成品仓库、剧毒品库）、重点监测单元H（危废仓库、废液焚烧炉、污水处理站、废气焚烧炉）、重点监测单元J（质检中心），单元F和J为二类单元，其余均为一类单元。本次方案设置土壤采样点19个（包含一个对照点），地下水监测井7个（包含一个对照点），根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）规定的监测频次，本次土壤均采集表层样品，地下水一类单元监测频次为半年一次，二类单元监测频次为一年一次。

本土壤监测指标确定为包含GB36600-2018中的基本45项以及pH值、石油烃（C10-C40）、氰化物、锌、二噁英。地下水监测指标确定为GB/T14848-2017中表1中的35项、石油烃（C10-C40）、邻二氯苯。

本次土壤监测共布设19个点（包含一个对照点），土壤监测结果表明各监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值。

本次地下水监测点位共10个（含一个对照点）。监测结果表明地下水样品均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水标准及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）第二类用地筛选值标准。

四、土壤及地下水检测结果
本次土壤监测结果可知，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，各监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，厂区所在地土壤环境状况良好。

地下水样品均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水标准及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）第二类用地筛选值标准。
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1项目背景

1.1项目由来

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）中提出：“应加强污染源日常环境监管，做好土壤污染预防工作。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。”

《土壤污染防治行动计划》的出台，明确了企业对于土壤环境保护的主体责任，促使企业加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。开展企业用地土壤环境监测作为土壤污染环境风险防控的首要环节，对及时发现潜在污染因素，保障土壤及地下水质量安全具有重要意义。

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）指出，“重点单位”应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。”

《市政府办公室关于印发南通市深入打好净土保卫战实施方案的通知》（通政办发〔2023〕29号）提出“落实土壤污染重点监管单位责任。动态更新土壤污染重点监管单位名录，定期组织业务培训。督促土壤污染重点监管单位切实履行法定义务，按年度向地方生态环境部门报告有毒有害物质排放情况。土壤污染重点监管单位应当每年开展土壤和地下水自行监测，每2－3年开展一次土壤污染隐患排查，新增的重点监管单位应在纳入名录后一年内开展土壤污染隐患排查。”

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，规范和指导在产企业开展土壤及地下水自行监测工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《江苏省土壤污染防治工作方案》、《市政府办公室关于印发南通市深入打好净土保卫战实施方案的通知》（通政办发〔2023〕29号）等文件要求，2024年6月，精华制药集团南通有限公司委托我司在原方案的基础上进行回顾核查开展企业2024年度土壤及地下水的自行监测工作，我司根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等要求，编制了本年度的土壤及地下水自行监测报告。

1.2工作依据
1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）
2、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）
3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020年9月1日实施）

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）（2018年10月26日实施）

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）（2018年1月1日实施）

6、《污染地块土壤环境管理办法》（生态环境部第42号令）
7、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）

8、《江苏省政府关于印发江苏省土壤防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）

9、《市政府办公室关于印发南通市2019年土壤污染防治工作计划的通知》（通政办发〔2019〕31号）

10、《市政府办公室关于印发南通市深入打好净土保卫战实施方案的通知》（通政办发〔2023〕29号）
1.2.2技术导则、标准及规范

1、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

2、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）

3、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）
4、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）

5、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）
6、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）

7、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

8、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

9、《水质样品的保存和管理技术规范》（HJ493-2009）

10、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

11、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

12、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）

1.2.3其他相关文件

《精华制药集团南通有限公司土壤、地下水自行监测方案》；

《精华制药集团南通有限公司土壤、地下水自行监测报告》（2024年1月）；

2021年~2023年精华制药集团南通有限公司土壤、地下水检测报告；

4、其他提供的其他资料。

1.3工作内容及技术路线

1.3.1工作内容

本次土壤及地下水自行监测为企业初次监测，工作组将开展企业地块的资料收集、现场踏勘、人员访谈、重点区域及设施识别等工作。根据初步调查结果，识别本企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施并确定其对应的特征污染物，制定自行监测方案，并根据实验分析数据结果出具检测报告及提供相关建议。

重点区域及设施识别：开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清企业地块内重点区域及设施的基本情况，根据各区域及设施信息、特征污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等，识别企业内部存在土壤及地下水污染隐患的区域及设施，作为重点区域及设施在企业平面布置图中标记。

采样计划和报告：对识别的重点区域及设施制定具体采样布点方案，开展企业内土壤及地下水的自行监测，根据实验室分析结果，出具检测报告及提出相应的建议。

1.3.1.1资料收集

收集的资料主要包括企业基本信息、生产信息、水文地质信息、生态环境管理信息等，资料清单见表1.3-1。

表1.3-1收集的资料清单

	信息
	信息项目
	目的

	基本信息
	企业名称、排污许可证编号（仅限于核发排污许可证的企业）、地址、坐标；企业行业分类、经营范围；企业总平面布置图及面积。
	确定企业基本情况；可根据总平面布置图分区开展企业生产信息调查，并作为底图用于重点单元及监测点位的标记。

	生产信息
	企业各场所、设施、设备分布图；企业生产工艺流程图；各场所或设施设备的功能/涉及的生产工艺/使用、贮存、转运或产出的原辅用料、中间产品和最终产品清单/涉及的有毒有害物质信息；涉及有毒有害物质的管线分布图；各场所或设施设备废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况。
	确定各设施设备涉及的工艺流程；原辅用料、中间产品和最终产品使用、贮存、转运或产出的情况；涉及的有毒有害物质情况；废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况。便于重点单元的识别、分类及相应关注污染物的确定。

	水文地质信息
	地面覆盖、地层结构、土壤质地、岩土层渗透性等特性；地下水埋深/分布/径流方向。
	确定企业地质及水文地质情况，便于识别污染物运移路径。本信息可通过建井过程获取。

	生态管理信息
	企业用地历史；企业所在地地下水功能区划；企业现有地下水监测井信息；土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录。
	识别企业所在地土壤/地下水背景值、分辨可能由历史生产造成的污染、明确应执行的土壤/地下水相关标准等。


1.3.1.2现场踏勘

通过现场踏勘，补充和确认待监测企业内部的信息，核查所收集资料的有效性。对照企业平面布置图，勘察各场所及设施设备的分布情况，核实其主要功能、生产工艺及涉及的有毒有害物质。重点观察场所及设施设备地面硬化或其他防渗措施情况，判断是否存在通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的隐患。

1.3.1.3人员访谈

工作组将通过人员访谈进一步补充和核实企业信息。访谈人员可包括企业负责人，熟悉企业生产活动的管理人员和职工，企业属地的生态环境、发展改革、工业和信息化等主管部门的工作人员，熟悉所在地情况的人员，相关行业专家等。

1.3.1.4重点监测单元的识别与分类

根据前期资料收集情况，并结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。

1.3.1.5采样计划和报告

对识别的重点区域及设施制定具体采样布点方案，开展企业内土壤及地下水的自行监测，根据实验室分析结果，出具检测报告及提出相应的建议。

1.3.2技术路线

本自行监测工作参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关要求进行制定，调查工作路线如图1.3-1所示。
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图1.3-1在产企业土壤和地下水自行监测的工作路线

2企业概况

2.1企业基本信息

南通精华制药股份有限公司成立于2002年，2011年原料药分厂由南通市姚港路化工区整体搬迁至如东沿海经济开发区高科技产业园，一期项目以集团名义申报相关手续，2012年12月南通精华制药股份有限公司变更为精华制药集团股份有限公司，如东原料药分厂变更为精华制药集团南通有限公司（以下简称精华制药），主要从事医药原料药和医药中间体的研究和生产，占地面积376亩，现有员工327人。

本次调查企业范围见图2.1-1。
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图2.1-1本次调查企业范围示意图

企业地块拐点坐标详见表2.1-1。
表2.1-1本次调查地边界拐点坐标（WGS84坐标系）

	序号
	东经
	北纬

	GD1
	121.071313°
	32.544899°

	GD2
	121.076681°
	32.543020°

	GD3
	121.074347°
	32.538282°

	GD4
	121.068963°
	32.540207°


2.2企业用地历史等情况

企业地块信息见表2.2-1。

表2.2-1企业地块信息表

	企业名称
	精华制药集团南通有限公司

	法定代表人
	袁拥军

	地理位置
	东经121.072741°，北纬32.541682°（中心坐标）

	企业类型
	有限责任公司

	组织机构代码
	91320623060157894L

	营业期限
	2012-12-18 至 无固定期限

	经营范围
	原料药[扑米酮、保泰松、（抗肿瘤药：氟尿嘧啶）、（丙硫氧嘧啶、氟胞嘧啶、吡罗昔康、替诺昔康、非那西丁）、（二类精神药品：苯巴比妥）]生产；医药中间体卡培他滨生产；药品技术研发；化学品销售（涉及危险化学品的，按危险化学品经营许可证核定范围经营）；商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	行业类别、行业代码
	C2710 化学药品原料药制造

	地块面积
	376亩

	现使用权属
	精华制药集团南通有限公司

	地块利用历史
	2012年公司成立，2012年之前是滩涂围垦地


企业地块利用历史见图2.2-1。

	[image: image3.png]




	2009年历史卫星图，地块为空地。
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	2011年历史卫星图，已经开始建设。
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	2013年历史卫星图，地块已建成部分厂房。
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	2016年历史卫星图，地块已建成部分厂房。
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	2019年历史卫星图，地块内构筑物与现状一致。
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	2024年历史卫星图，地块内构筑物与现状一致。


图2.2-1  精华制药集团南通有限公司地块利用历史图

2.3企业用地已有的环境调查与监测信息

根据现场踏勘和人员访谈了解到，精华制药集团南通有限公司于2020年开始开展土壤和地下水的检测工作。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）等文件，识别了重点区域及涉及的有毒有害物质，并制定了土壤和地下水自行监测方案，并且在开展年度土壤和地下水自行监测工作前对上年度的方案进行核查，判断是否需进行变更。

（一）原监测点位图
根据收集的企业资料，原方案共设置17个土壤采样点位（包含一个土壤对照点），11个地下水采样点位（包含一个地下水对照点），原方案土壤及地下水监测点位示意图如下：

[image: image9.png]



图2.3-1原方案土壤和地下水监测点位示意图

（二）现有检测结果统计
根据企业提供2023年的检测结果，本次调查做如下总结：

（1）土壤污染调查结论

根据本次调查结果，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值，该地块土壤中检出因子含量均未超过评价标准。

（2）地下水调查结论

根据检测结果，厂区内部分地下水样品检出因子中存在总硬度、溶解性总固体、氯化物、浑浊度、钠、肉眼可见物超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准的情况。
3地勘资料

3.1地质构造等信息
一、区域地层

本地区大地构造处于扬子准地台东部，地层属于扬子地层区。地表全被第四系覆盖，无基岩出露。基底由南向北倾斜，南部埋深280-360米，西北部埋深最大达1000-1500米，如东县城掘港镇地区深部基岩地层为白垩系上统（K2）砂岩，埋深600米，其他地区还有下第三系（E3-2）粉砂岩、泥岩、三叠（迭）系下统（T1）灰岩，二叠（迭）系上统（P2）砂页岩、灰岩。

前第四系地层岩性主要为泥岩，泥质砂岩，砂岩，底部夹石英砂岩，色调由上部灰绿色，灰黑色逐渐过渡到灰白色，胶结程度从上往下半胶结（半密实）到全胶结（密度坚硬），厚度达数百米。区域前第四纪地层见表3.1-1。

表3.1-1  区域前第四纪地层表

	界
	系
	统
	组（群）
	代号
	厚度

（米）
	主要岩性

	新生界
	上第

三系
	
	
	N2
	＞50
	棕红、浅紫、褐黄色粘土、亚粘土夹含砾中粗砂、粉细砂、有的地段夹玄武岩。

	中

生

界
	白垩系
	上统
	浦口组
	K2p
	＞500
	上部棕黄、棕红色细砂岩、细粉砂岩

下部棕黄色砾岩

	
	侏罗系
	上统
	
	J3
	＞400
	上部紫灰色、杂色凝灰质砾岩

下部灰绿、灰褐色安山岩、粗安岩

	
	三迭系
	下统
	
	T1
	600±
	上部褐、黄灰色薄层灰岩夹薄层泥灰岩

下部为浅红棕色厚层灰岩

	古

生

界
	二

迭

系
	上

统
	长兴组
	P2c
	16
	灰、灰黑色不纯灰岩夹泥岩碎块

	
	
	
	龙潭组
	P2l
	110±
	深灰色砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩夹薄煤层

	
	
	下

统
	堰桥组
	P1y
	150-280
	浅灰、灰色细中粒砂岩、灰黑色灰岩、泥灰岩、粉砂质泥岩

	
	
	
	孤峰组
	P1g
	15±
	深灰色泥岩夹泥灰岩薄层

	
	
	
	栖霞组
	P1q
	90±
	灰黑色含燧石灰岩夹薄层钙质泥岩

	
	石炭系
	
	
	C
	220±
	中上部为灰色球状灰岩、结晶灰岩、白云岩下部为灰黄、杂色细砂岩、粉砂岩、泥岩

	
	泥盆系
	上

统
	五通组
	D3w
	60±
	灰白、浅棕红色中粗粒石英砂岩、含砾石英砂岩

	
	
	中

下

统
	茅山群
	D1-2ms
	＞150  未见底
	灰白、紫红色中细粒石英砂岩夹泥质粉砂岩或粉砂质泥岩


如东县地区第四纪沉积物源丰富，沉积作用强，第四系在本区广泛发育，厚度一般大于300 m，由西向东逐渐增厚。影响第四纪沉积的因素较多，主要是基底构造、古长江发育演变、古气候冷暖周期变化、洋面升降引起的海侵海退事件。在第四纪井下剖面中，反映为一套显示多沉积旋回韵律的海陆交替变化的巨厚松散地层，其中夹有多层状透水性良好的砂层，为区内孔隙地下水的形成提供了有利的赋存条件。根据定性成因等差异自下而上可分为四个地层单元。

①下更新统（Q1）

以河湖相沉积物为主，顶板埋深在240-350米之间，岩性中细砂和粘土互层，沉积厚度80-100米，颜色以灰黄色、灰色为主，逐渐成为灰绿色、灰黑色。

②中更新统（Q2）

以河流相沉积物为主。夹河湖相沉积物，顶板埋深在100-200米之间，岩性粉细砂、亚黏土互层，沉积厚度60-85米，颜色以灰色为主，偶夹灰白色，粘性土内夹砂姜层。

③上更新统（Q3）

以河床相沉积物为主，顶板埋深30-50米之间，岩性以砂性土为主，偶夹粘性土，沉积厚度60-150米，颜色以灰白色为主，底部为灰色粘性土。

④全新统（Q4）

以滨海相沉积物为主，河口相为辅。所见岩性为灰黄色的亚砂土、亚黏土，逐渐变为灰色的砂土、粘土互层。底部粘性土夹淤泥质土，沉积厚度40-50米。

二、地质构造

本区位于下扬子地块东北部，处于宁通隆起北缘，北与东台坳陷相邻。区内为第四系松散沉积物广泛覆盖，基岩埋深大，约为800～1400m。印支运动使早期地层产褶皱并伴随断裂，形成北东一南西向隆起与拗陷。中侏罗世末燕山I幕构造运动使地层发生强烈褶皱，生成北东向隔挡式断褶带，形成一系列北东向复式背向斜，断裂活动以纵向（北东向）压为主，伴有北西向横张断裂及东西向断裂。晚侏罗世末燕山III幕构造运动，地壳块断隆起。

古近纪时区域以北产生强度沉降，以南为相对隆起区，新近纪至第四纪仍以北部沉降较大，差异性沉降逐渐减小，总体上以整体缓慢沉降为主，局部有振荡式上升。区域处于北部沉降与南部隆起的交接地带，是断裂复合的构造斜坡地带。

区内断裂构造比较复杂，发育多组不同方向、不同性质、不同次序的断裂，互相切割交错。根据展布方向，将其分为东西向、北东向、北西向三组，现将本区附近主要断裂简述如下：一组为近东西向的海安-栟茶断裂，一直延伸至黄海海域，属宁通东西向构造断裂带的东延部分，受区域构造应力场控制。据物探推测，该断裂带切割深、规模大，是苏北断陷盆地与苏南隆起分界的标志性断裂，属张扭性断裂。

另一组北西向断裂主要有两条，即三仓-十总断裂和蹲门口-新洲港东断裂（南黄海沿岸断裂），物探推测下切深度不大，沿断裂有岩浆侵入。

蹲门口-新洲港东断裂位于蹲门口、小洋口、长沙港海岸以东，走向北西，长约100km。与苏北沿岸断裂在区内位置基本相当。

重力图上以阶梯异常为主，垂向和剩余异常图上均有线型异常。重力上延至10km，异常图上梯度异常带特征依然存在。说明断裂下延很深。从地质资料分析，南黄海古近纪与新近纪深断陷盆地长轴为北西向，与苏北海岸平行方向还存在新近系800m至1200m陡坡，该陡坡可能是古近纪及新近纪南黄海拉张盆地的边缘断裂，与南黄海中央断裂同期形成。苏北北西走向的海岸可能是这条断裂第四纪以来活动的反映。根据映深等研究，沿该断裂地震明显呈带状分布。证实其为一条燕山晚期至喜马拉雅早期强烈活动，并在近期仍有活动的区域性断裂，但距该区域远，影响不大。
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图3.1-1  如东及周边地区断裂构造图

3.2水文地质

参考《南通惠天然固体废物填埋场项目水文地质勘察报告》，评价区地层为第四纪全新世统（Q4），上更新统（Q3）。根据勘探揭露的地层情况，评价区地层自上而下可分为以下4个主要工程地质层：

（1）第四系全新统（Q4）

①层粉土：灰色，稍密，湿，干强度低，韧性低，摇振反应中等，无光泽反应。场区普遍分布，厚度：1.35～1.60m，平均1.51m；层底标高：1.47～3.42m，平均2.48m；层底埋深：1.35～1.60m，平均1.51m。

②层粉砂：灰色，稍密~中密，很湿~饱和，矿物成份以云母、石英类碎片为主。场区普遍分布，厚度：19.65～25.60m，平均22.61m；层底标高：-22.36～-16.93m，平均-20.34m；层底埋深：21.00～27.00m，平均24.11m。

（2）第四系上更新统（Q3）

③层粉质黏土：灰黄色，硬塑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，稍有光泽。场区普遍分布，厚度：7.00～17.00m，平均12.06m；层底标高：-38.86～-26.81m，平均-32.40m；层底埋深：30.00～43.50m，平均36.17m。

④层粉细砂：灰色，中密~密实，饱和，矿物成份以云母、石英类碎片为主。场区普遍分布。

本次钻探最大深度120m，该层未钻穿，根据区域资料该层为第一承压水，隔水底板深约170m，据此计算该层厚度约134m。
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图3.2-1  园区典型钻孔柱状图
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图3.2-2  园区典型钻孔柱状图

根据勘探结果，评价区潜水含水层地层岩性主要以粉土、粉砂为主，隔水底板岩性以粉质粘土为主。潜水含水层涌水量在100-300m3/d之间，在评价区的东南部含水层厚度略小于20m，涌水量小于100m3/d。潜水含水层矿化度随黄海向内陆逐渐减小。评价区水文地质平面图见图3.2-3，水文地质剖面图见图3.2-4。
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图3.2-3  园区水文地质图
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图3.2-4（1）  园区水文地质图
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图3.2-4（2）  园区水文地质剖面图

二、厂区地层

根据《精华制药集团南通有限公司原料药及中间体项目岩土工程勘察报告》，精华制药公司地处长江三角洲平原北翼，属长江中下游三角洲冲积平原。勘察期间场地地势基本平坦，地面高程一般在3.00～3.30m（85国标高程），室外地面设计高程为3.70m（85国标高程）。根据勘探揭露的地层情况，场地勘察深度范围（20.0m）内地层自上而下可分为以下4个主要工程地质层：

①层素填土：灰色，松散，稍湿～湿。成分主要以粉土为主。局部填土较深。层厚1.70～0.30m，层底标高2.82～1.30m。

②层粉土夹粉砂：粉土与粉砂青灰色，粉砂与粉土的厚度比约为1：5。粉土中密，局部稍密，很湿，干强度低，韧性低；粉砂中密，饱和，主要矿物成分为石英和长石，颗粒呈圆形、椭圆形，粘粒含量低，级配较好。层厚8.90～3.30m，层底标高-3.70～-6.22m。

③-a层淤泥质粉质粘土夹粉土：淤泥质粉质粘土灰褐色，粉土青灰色，粉土与淤泥质粉质粘土的厚度比为1:5。淤泥质粉质粘土流塑，饱和；粉土稍密，很湿，无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低。层厚2.00～0.70m，层底标高-5.18～-6.60m。

③-b层粉土夹淤泥质粉质粘土：粉土青灰色，淤泥质粉质粘土灰褐色，淤泥质粉质粘土与粉土的厚度比为1:6。粉土稍密，很湿，无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低；淤泥质粉质粘土流塑，饱和。层厚2.10～0.80m，层底标高-5.39～-6.70m。

④层粉砂夹粉土：粉砂与粉土青灰色，粉土与粉砂的厚度比约为1：5。粉砂中密，局部密实，饱和，主要矿物成分为石英和长石，颗粒呈圆形、椭圆形，粘粒含量低，级配较好；粉土稍密，局部中密，很湿，干强度低，韧性低。此层未钻穿。
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图3.2-5  厂区典型钻孔柱状图

[image: image17.png]B 4L AL IR

R e e N O s I
b | 1505 [ )] 220 AT ] 20,00 [P Teen]
) [riEE )| [t it ) At @] [REAL ]
R o | [ e X i
m | SR | o @ | @ | 100 kR E w5
BT | | e =
D | mak s EOETEN P
B LRRD. 8RB e, B .
ORI 5. BLE, R
. PR, W BB, R
L ET R NGRS, BRENE. |2
||, g, A e
P
@ |[#rthii| s o] as B ERRRABASL: BLRRE, #
UL R AL A (22|
e, M, WL, B, [0
| SRS, PR, B R o
O+ |ttt | 57| e | 290 s i, . pre
BBEN L. BB HRE, BLGH [ |
. 5. e @Rl |
. LR ERRES, WD [
A T P
e, RETE, WL PRI O
£
b =,
7 |
(@ |##%hL|sof.00|11s0|[ £ 07 oz |7
WARGERRATRAT  [TEAKA W wx w9





图3.2-6  厂区典型钻孔柱状图

场地土层分布规律和变化详见工程地质剖面图。
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图3.2-7  场地典型地质剖面图

三、厂区包气带、含水层及其特征

根据《环境影响评价技术导则_地下水环境》（HJ610-2016）定义，包气带指地面与地下水面之间与大气相通的，含有气体的地带。根据野外实地地下水水位监测，当地地下水水位埋深在1.0～2.0m，结合工程地质岩土勘探，确定包气带主要为①层素填土和②层粉土，其中①层素填土为灰色，松散，成分以粉土为主，局部填土较深，层厚1.70～0.30m，层底标高2.82～1.30m；②层粉土中密，局部稍密，很湿，干强度低，韧性低，层厚8.90～3.30m，层底标高-3.70～-6.22m。

根据野外水文地质和岩土工程勘察资料，厂区潜水含水层主要分布于②层粉土夹粉砂层下部、③-a淤泥质粉质粘土夹粉土、③-b粉土夹淤泥质粉质粘土及④层粉砂夹粉土，其中②层粉土夹粉砂层厚8.90～3.30m，层底标高-3.70～-6.22m，青灰色，粉砂与粉土的厚度比约为1：5，粉土中密，局部稍密，很湿，干强度低，韧性低，粉砂中密，饱和，主要矿物成分为石英和长石，颗粒呈圆形、椭圆形，粘粒含量低，级配较好；③-a淤泥质粉质粘土夹粉土层厚2.00～0.70m，层底标高-5.18～-6.60m，淤泥质粉质粘土灰褐色，粉土青灰色，粉土与淤泥质粉质粘土的厚度比为1:5，淤泥质粉质粘土流塑，饱和，粉土稍密，很湿，无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低；③-b粉土夹淤泥质粉质粘土层厚2.10～0.80m，层底标高-5.39～-6.70m，粉土青灰色，淤泥质粉质粘土灰褐色，淤泥质粉质粘土与粉土的厚度比为1:6。粉土稍密，很湿，无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低；淤泥质粉质粘土流塑，饱和；④层粉砂夹粉土青灰色，粉土与粉砂的厚度比约为1：5。粉砂中密，局部密实，饱和，主要矿物成分为石英和长石，颗粒呈圆形、椭圆形，粘粒含量低，级配较好；粉土稍密，局部中密，很湿，干强度低，韧性低。此层未钻穿。整体来看，潜水含水层上部渗透性较下部差，富水性亦不如下部丰富，④层粉砂夹粉土层为主要含水层。

4企业生产及污染防治情况

4.1企业生产概况

4.1.1产品方案

现有项目产品方案一览表如下：

表4.1-1  公司现有产品方案

	序号
	产品名称
	设计产能
	实际产能

	1
	替诺昔康
	3t/a
	3t/a

	2
	吡罗昔康
	60t/a
	60t/a

	3
	氟胞嘧啶
	60t/a
	60t/a

	4
	丙硫氧嘧啶
	50t/a
	50t/a

	5
	扑米酮
	40t/a
	40t/a

	6
	氟尿嘧啶
	150t/a
	150t/a

	7
	保泰松
	450t/a
	450t/a

	8
	苯巴比妥
	500t/a
	500t/a

	9
	卡培他滨
	35t/a
	35t/a

	10
	非那西丁
	400t/a
	400t/a

	11
	磷丙泊酚钠
	5t/a
	5t/a


4.1.2企业主要产品及原辅材料

表4.1-2  公司产品主要原辅材料
	产品名称
	原料名称
	规格
	年耗量(t/a)

	替诺昔康
	替诺昔康
	75%
	5.42

	
	二氧六环
	99.5%
	1.96

	
	活性炭
	医用级
	0.85

	
	氢氧化钠
	99.5%
	1.44

	
	盐酸
	35%
	7.22

	吡罗昔康
	糖精钠
	84%
	3.91

	
	氯乙酸乙酯
	99%
	66.7

	
	DMF
	99.5%
	8.12

	
	乙醇钠
	17.5%
	82

	
	盐酸
	35%
	60

	
	硫酸二甲酯
	98%
	85.25

	
	水
	--
	53.708

	
	活性炭
	--
	97.217

	
	氨基吡啶
	99%
	375.10

	
	二甲苯
	99%
	69.753

	
	乙醇
	95%
	64.790

	
	氢氧化钠
	99%
	1301

	
	纯水
	--
	6.219

	氟胞嘧啶
	氟尿嘧啶
	99%
	79.6

	
	NN-二甲基苯胺
	99.5%
	36.69

	
	活性炭
	医用级
	1.6

	
	三氯氧磷
	99%
	187.77

	
	邻二氯苯
	99.5%
	4.69

	
	氨水
	25%
	95.85

	
	异丙醇
	99.5%
	4.37

	
	盐酸
	30%
	21.91

	
	氨水
	18%
	61.9

	丙硫氧嘧啶
	丁酸
	99%
	35.10

	
	三氯化磷
	99%
	23.40

	
	水
	
	857.776

	
	乙醇
	99.5%
	248.60

	
	乙酰乙酸乙酯
	99.5%
	45.200

	
	镁屑
	99.99%
	9.04

	
	苯
	99.5%
	7.661

	
	硫酸
	98%
	21.018

	
	甲醇钠
	27.5%
	128.52

	
	硫脲
	99%
	28.560

	
	纯水
	--
	1000.368

	
	活性炭
	--
	5.355

	
	乙酸
	99%
	36.414

	氟尿嘧啶
	FZ
	99.5%
	147.9

	
	尿素
	98%
	140.85

	
	活性炭
	医用级
	25.46

	
	甲醇钠
	28%
	796.8

	
	硫酸二甲酯
	98%
	296.25

	
	盐酸
	35%
	468.45

	
	甲苯
	99.5%
	6.0

	
	甲酸乙酯粗品
	98%
	973.5

	
	DMF
	99.5%
	0.5

	扑米酮
	苯乙基酯
	97.5%
	61.88

	
	硫脲
	98.5%
	18.69

	
	活性炭
	医用级
	1.69

	
	甲醇钠
	28%
	111.72

	
	甲醇
	99.5%
	234.16

	
	乙醇
	99.5%
	78.57

	
	盐酸
	30%
	675.02

	
	锌
	98%
	112.2

	
	医用乙醇
	95%
	38.86

	保泰松
	甲醇钠
	26.5%
	894.06

	
	丙酯
	98%
	293.13

	
	氢化偶氮苯
	92%
	315.9

	
	亚硫酸氢钠
	99.5%
	3.18

	
	活性炭
	医用级
	63.36

	
	醋酸
	99.5%
	149.22

	
	连二亚硫酸钠
	99.5%
	5.27

	
	医用乙醇
	95%
	124.11

	
	氯丁烷
	99%
	220

	苯巴比妥
	苯乙基酯
	97.5%
	701.45

	
	尿素
	98%
	482.75

	
	活性炭
	医用级
	3.2

	
	甲醇钠
	29%
	1087.8

	
	乙酸乙酯
	99.5%
	17.9

	
	盐酸
	30%
	917

	
	医用乙醇
	95%
	130.1

	卡培他滨
	甲醇
	99%
	11

	
	浓硫酸
	98%
	4

	
	D-核糖
	99%
	16

	
	丙酮
	95%
	11

	
	片碱
	98%
	16

	
	三氯甲烷
	95%
	2

	
	三乙胺
	99%
	0.1

	
	对甲苯磺酰氯
	99%
	21

	
	盐酸
	35%
	9

	
	碳酸氢钠
	98.5%
	32

	
	无水硫酸钠
	99.8%
	11

	
	二甲基亚砜
	99.5%
	1

	
	乙酸乙酯
	99.5%
	3.0

	
	硼氢化钠
	98.5%
	5

	
	醋酐
	98%
	23

	
	异丙醚
	99%
	0.3

	
	甲苯
	99%
	1

	
	氟胞嘧啶
	99%
	16

	
	六甲基二硅氮烷
	99%
	45

	
	四氯化锡
	99%
	17

	
	乙醇
	99%
	1

	
	活性碳
	99%
	3

	
	氯甲酸正戊酯
	99%
	16

	
	吡啶
	99%
	11

	
	液氨
	99%
	11

	
	正己烷
	99%
	4.0

	
	食盐
	99%
	17

	非那西丁
	对-氨基苯乙醚
	98.5%
	316.80

	
	稀醋酸
	30%
	162.4

	
	冰醋酸
	98%
	101.12

	
	醋酐
	98%
	8.71

	
	硫代硫酸钠
	98.5%
	2.15

	磷丙泊酚钠
	四氢呋喃
	99.5%
	2.105

	
	氯碘甲烷
	99.5%
	3.362

	
	氢氧化钠
	99%
	1.411

	
	碘化钾
	99%
	0.288

	
	丙泊酚
	99%
	3.2

	
	磷酸
	98%
	4.267

	
	三乙胺
	99%
	3.870

	
	水
	--
	2.56

	
	丙酮
	99%
	3.532

	
	乙腈
	99.5%
	1.516

	
	盐酸
	30%
	3.04

	
	乙酸乙酯
	99.5%
	0.974

	
	无水硫酸钠
	99%
	0.48

	
	甲醇
	99.5%
	0.759

	
	液碱
	40%
	3.264

	
	乙醇
	95%
	6.626

	
	活性炭
	--
	0.192


4.1.3工艺流程
（1）替诺昔康
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图4.1-1  替诺昔康生产工艺流程及产污节点图

（2）吡罗昔康
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图4.1-2  吡罗昔康生产工艺流程及产污节点图
（3）氟胞嘧啶
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图4.1-3  氟胞嘧啶生产工艺流程及产污节点图

（4）丙硫氧嘧啶
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图4.1-4  丙硫氧嘧啶生产工艺流程及产污节点图

（5）扑米酮
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图4.1-5  扑米酮生产工艺流程及产污节点图

（6）氟尿嘧啶
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图4.1-6  氟尿嘧啶生产工艺流程及产污节点图

（7）保泰松
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图4.1-7  保泰松生产工艺流程及产污节点图

（8）苯巴比妥
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图4.1-8  苯巴比妥生产工艺流程及产污节点图

卡培他滨
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图4.1-9  卡培他滨生产工艺流程及产污节点图

（10）非那西丁
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图4.1-10  非那西丁生产工艺流程及产污节点图
（11）磷丙泊酚钠
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图4.1-11  磷丙泊酚钠生产工艺流程及产污节点图

4.1.5污染防治

（1）废气

根据现场调查及企业情况介绍，精华制药公司现有厂区废气污染物产生工段及治理措施详见表4.1-3。

表4.1-3  废气排放及防治措施

	产品
	污染源
	污染因子
	收集方式
	收集效率
	污染防治措施
	排气筒高度m
	排气筒编号

	氟尿嘧啶
	蒸馏
	HCl
	管道
	99.5%
	二级碱喷淋
	15
	DA002

	
	蒸馏、浓缩、干燥
	甲醇、乙醇、甲苯、DMF
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	保泰松
	离心、中和
	醋酸
	管道
	99.5%
	一级碱喷淋+一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	
	蒸馏、结晶
	甲醇、乙醇
	管道
	99.5%
	
	
	

	苯巴比妥
	蒸馏、溶解
	甲醇、乙醇、氨气
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	
	中和
	HCl
	管道
	99.5%
	一级碱喷淋
	15
	DA002

	扑米酮
	酸化、还原蒸馏、干燥、粉碎
	甲醇、乙醇、HCl、H2S、粉尘
	管道
	99.5%
	二级碱喷淋+RTO
	25
	DA001

	氟胞嘧啶
	氯化、水解
	HCl、三氯氧磷
	管道
	99.5%
	一级碱喷淋
	15
	DA002

	
	蒸馏、排氨
	邻二氯苯、异丙醇、氨
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	替诺昔康
	蒸馏
	二氧六环、乙醇
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	
	干燥
	粉尘
	管道
	99.5%
	布袋除尘
	15
	DA004

	卡培他滨
	蒸馏、合成、水解、烘干等
	乙酸乙酯、异丙醚、甲苯、正己烷、甲醇、丙酮、三氯甲烷、丙二醇、氨、二氯甲烷
	管道
	99.5%
	二级活性炭+一级碱喷淋+RTO
	25
	DA001

	非那西丁
	酰化
	醋酸
	管道
	99.5%
	二级碱喷淋+RTO
	25
	DA001

	
	烘干
	颗粒物
	管道
	99.5%
	布袋除尘器+二级碱喷淋+RTO
	25
	DA001

	吡罗昔康
	精制、离心、胺解、蒸馏、干燥
	粉尘、DMF、乙醇、二甲苯
	管道
	99.5%
	二级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	丙硫氧嘧啶
	置换、酰化、中和、蒸馏、缩合、离心
	乙醇、苯、丁酰乙酸乙酯、甲醇
	管道
	99.5%
	
	
	

	磷丙泊酚钠
	酸化、蒸馏、干燥、磷酰化、离心
	三乙胺、丙酮、乙腈、乙酸乙酯、甲醇
	管道
	99.5%
	
	
	

	吡罗昔康
	缩合、重排、甲化、离心、蒸馏
	氯乙酸乙酯、DMF、甲醇、乙醇
	管道
	99.5%
	二级水喷淋+二级活性炭+RTO
	25
	DA001

	磷丙泊酚钠
	醚化、蒸馏
	四氢呋喃、氯碘甲烷、氯甲烷丙泊酚醚
	管道
	99.5%
	
	
	

	吡罗昔康
	精制、中和、结晶、蒸馏
	乙醇、粉尘
	管道
	99.5%
	二级碱喷淋+RTO
	25
	DA001

	丙硫氧嘧啶
	中和、干燥、粉碎
	乙酸、粉尘
	管道
	99.5%
	
	
	

	磷丙泊酚钠
	精制、离心、干燥、蒸馏
	乙醇、丙酮
	管道
	99.5%
	
	
	

	丙硫氧嘧啶
	氯化、水解、蒸馏、离心、结晶
	丁酸、三氯化磷、丁酰氯、氯化氢
	管道
	99.5%
	二级碱喷淋
	15
	DA002

	废水预处理车间
	尾气
	甲醇、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、正己烷
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	储罐区
	呼吸气
	乙醇、甲醇、甲苯、DMF等
	集气罩
	90%
	呼吸阀+RTO
	25
	DA001

	
	
	HCl
	管道
	99.5%
	降膜吸收+碱喷淋
	15
	DA002

	质检中心
	实验质检
	VOCs
	管道
	99.5%
	活性炭
	/
	/

	固废焚烧炉
	焚烧
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、HCl、二噁英等
	管道
	99.5%
	旋风除尘+急冷塔+二级碱喷淋+旋风除雾
	37
	DA003

	废水站
	调节池尾气、物化尾气、UASB尾气
	VOCs、硫化氢、甲烷等
	管道
	99.5%
	一级水喷淋+RTO
	25
	DA001

	
	污泥压滤房尾气、两级A/O尾气和污泥浓缩池尾气
	VOCs、硫化氢、氨气等
	管道
	99.5%
	一级碱喷淋+一级水喷淋+生物除臭装置
	30
	DA009

	固废仓库
	固废仓库尾气
	VOCs、硫化氢、氨气等
	管道
	99.5%
	一级碱喷淋+一级水喷淋+生物除臭装置
	30
	DA009


表4.1-4  企业全厂大气污染物排放清单（引用环评）

	污染源
	污染物名称
	精华现有项目环评批复总量
	拟建项目排放量
	“以新带老”削减量
	全厂最终排放量
	排放增减量

	有组织废气
	颗粒物
	4.612
	0.459
	1.33
	3.741
	-0.871

	
	SO2
	8.525
	1.917
	2.105
	8.337
	-0.188

	
	NOx
	10.088
	3.348
	3.668
	9.768
	-0.32

	
	DMF
	/
	0.011
	
	0.011
	0.011

	
	HCl
	1.513
	0.004
	
	1.517
	0.004

	
	苯
	
	0.014
	
	0.014
	0.014

	
	丙酮
	0.067
	0.023
	0.004
	0.086
	0.019

	
	丁酸
	
	0.00002
	
	0.00002
	0.00002

	
	丁酰氯
	
	0.001
	
	0.001
	0.001

	
	二甲苯
	0.84
	0.342
	0.84
	0.342
	-0.498

	
	甲醇
	4.997
	0.068
	0.306
	4.759
	-0.238

	
	氯碘甲烷
	
	0.008
	
	0.008
	0.008

	
	氯甲烷丙泊酚醚
	
	0.001
	
	0.001
	0.001

	
	氯乙酸乙酯
	
	0.017
	
	0.017
	0.017

	
	三乙胺
	0.003
	0.0001
	0.003
	0.0001
	-0.0029

	
	四氢呋喃
	0.091
	0.004
	0.091
	0.004
	-0.087

	
	乙醇
	6.425
	0.058
	0.993
	5.490
	-0.935

	
	乙腈
	
	0.013
	
	0.013
	0.013

	
	乙酸
	0.06
	0.012
	
	0.072
	0.012

	
	乙酸乙酯
	0.348
	0.033
	
	0.381
	0.033

	
	二噁英
	1.788 mg/a
	0.321 mg/a
	0.734 mg/a
	1.375 mg/a
	-0.413mg/a

	
	二氧六环
	0.1
	
	
	0.1
	0

	
	三氯氧磷
	0.016
	
	
	0.016
	0

	
	氨
	3.503
	
	0.004
	3.499
	-0.004

	
	邻二氯苯
	1.083
	
	
	1.083
	0

	
	异丙醇
	0.445
	
	
	0.445
	0

	
	硫化氢
	0.13
	
	
	0.13
	0

	
	甲酸乙酯
	0.544
	
	
	0.544
	0

	
	甲酸
	0.008
	
	
	0.008
	0

	
	甲苯
	1.8
	0
	0.023
	1.777
	-0.023

	
	环氧乙烷
	0.004
	
	
	0.004
	0

	
	乙二醇
	0.004
	
	
	0.004
	0

	
	氯仿
	0.163
	
	
	0.163
	0

	
	异丙醚
	0.039
	
	
	0.039
	0

	
	正己烷
	0.471
	
	0.083
	0.388
	-0.083

	
	TVOC
	18.0404
	0.608
	3.9314
	14.717
	-3.3234

	无组织废气
	TVOC
	9.568
	0.493
	2.275
	7.786
	-1.782


（2）废水

本项目废水主要来源于生产工艺废水、生活污水、初期雨水等。废水采取的废水处理工艺流程如下图4.1-2所示。
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图4.1-11  厂区污水处理站工艺流程

引用环评，全厂废水污染物排放总量核算如下。
表4.1-5  全厂废水污染物排放总量核算（单位：吨/年）

	污染物名称
	精华现有项目环评批复总量
	拟建项目

排放量
	“以新带老”削减量
	全厂接管量
	全厂外排环境量
	排放增减量

	废水量(m3/a)
	374471.24
	25567.525
	78205.1
	321833.665
	321833.665
	-52637.575

	COD
	120.81
	7.956
	26.041
	102.725
	16.092
	-18.085

	SS
	1.82
	1.278
	0.704
	2.394
	2.394
	0.574

	氨氮
	9.82
	0.525
	1.017
	9.328
	1.609
	-0.492

	总磷
	0.366
	0.051
	0.127
	0.290
	0.161
	-0.076

	总氮
	17.09
	1.117
	3.404
	14.803
	4.827
	-2.287

	硫化物
	0.22
	0.002
	
	0.222
	/
	0.002

	AOX
	0.718
	0.007
	
	0.725
	/
	0.007

	苯
	
	0.001
	
	0.001
	/
	0.001

	二甲苯
	
	0.004
	
	0.004
	/
	0.004

	氯苯
	0.296
	
	
	0.296
	/
	0

	氯仿
	0.230
	
	
	0.230
	
	0

	DMF
	
	0.038
	
	0.038
	/
	0.038

	甲苯
	0.027
	
	
	0.027
	/
	0

	锌
	1.13
	
	
	1.130
	/
	0

	盐分
	48.19
	40.338
	
	88.528
	/
	40.338


固废

厂区危险废物情况见表4.1-6。
表4.1-6  固体废物分析结果汇总表

	类别
	产污位置
	固废名称
	废物代码
	产生量（t/a）
	处置方式

	一期项目
	替诺昔康
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	1.334
	委外处置

	
	
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	0.763
	委外处置

	
	氟胞嘧啶
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	1.07
	委外处置

	
	
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	3.77
	委外处置

	
	扑米酮
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	4.43
	委外处置

	
	苯巴比妥
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	99.95
	委外处置

	
	
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	11.38
	委外处置

	
	保泰松
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	123.28
	委外处置

	
	
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	42.81
	委外处置

	
	氟尿嘧啶
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	36.6
	委外处置

	二期项目
	卡培他滨
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	56.404
	委外处置

	
	
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	28.577
	委外处置

	
	
	干燥残渣
	HW02

271-001-02
	45.08
	委外处置

	三期项目
	非那西丁
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	15.21
	委外处置

	四期项目
	吡罗昔康
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	35.837
	委外处置

	
	
	废母液
	HW02

271-002-02
	111.337
	委外处置

	
	
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	9.106
	委外处置

	
	丙硫氧嘧啶
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	12.495
	委外处置

	
	
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	17.681
	委外处置

	
	磷丙泊酚钠
	蒸馏残液
	HW02

271-001-02
	11.069
	委外处置

	
	
	废母液
	HW02

271-002-02
	13.264
	委外处置

	
	
	脱色残渣
	HW02

271-003-02
	5.894
	委外处置

	其它
	废水处理
	水处理污泥
	HW06

900-409-06
	160
	委外处置

	
	高盐废水
	蒸发残渣
	HW02

271-001-02
	1475.431
	委外处置

	
	废弃包装物
	废包装材料
	HW49

900-041-49
	10.9
	委外处置

	
	实验质检
	实验室废液
	HW49

900-047-49
	5
	委外处置

	
	废活性炭
	废气吸附
	HW49
271-039-49
	57
	委外处置

	备用
	焚烧残渣
	HW18

772-003-18
	667.97
	委外处置


4.2企业平面总布置图

精华制药集团南通有限公司全厂占地376亩，全厂总平面布置图见图4.2-1。
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图4.2-1厂区平面布置图

4.3各重点场所、重点设施设备情况

参照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，厂区有潜在土壤污染隐患重点场所或者重点设施设备识别结果见表4.3-1。

表4.3-1  厂区重点场所或重点设施设备一览表
	序号
	涉及的工业活动
	重点场所或者重点设施设备

	1
	液体储存
	污水处理区、接地储罐

	2
	生产区
	生产车间

	3
	货物的储存和传输
	甲类仓库、成品库

	4
	其他活动区
	危废仓库、一般固废堆场


5重点监测单元识别与分类

5.1重点单元情况

厂区重点单元情况见表5.1-1。
表5.1-1  厂区各设施布置一览表

	序号
	涉及工业活动
	重点场所和重点设施设备
	重点场所和重点设施设备类型
	场所或设施设备所在位置（经纬度或位置描述）
	场所或设施设备规格/型号/结构（如容积、面积等）

	1
	生产区
	保泰松车间
	生产区
	保泰松车间内
	面积：1468㎡结构：砼框架

	2
	
	
	液体储存类
	保泰松北侧乙醇罐
	容积：10m³结构：离地储罐

	3
	
	
	液体储存类
	保泰松南侧废水池
	容积：90.85m³结构：地下池体

	4
	
	扑米酮车间
	生产区
	23号楼
	面积：1467㎡结构：砼框架

	5
	
	
	液体储存类
	23号楼北侧废水池
	容积：45m³结构：地下池体

	6
	
	
	液体储存类
	23号楼北侧乙醇罐区
	容积：45m3结构：离地储罐

	7
	
	
	液体储存类
	23号楼北侧盐酸罐区
	容积：20m3结构：离地储罐

	8
	
	
	液体储存类
	23号楼北侧母液地池
	容积：16m3结构：地下储罐

	9
	
	非那西丁车间
	生产区
	21号楼
	面积：1461㎡结构：砼框架

	10
	
	
	液体储存类
	21号楼北侧废水池
	容积：94.28m3结构：地下池体

	11
	
	
	液体储存类
	21号楼南侧废水罐
	容积：12m3结构：地下储罐

	12
	
	
	液体储存类
	21号楼北侧盐酸罐（停用）
	容积：5m3结构：地下储罐

	13
	
	苯巴比妥车间
	生产区
	22号楼
	面积：1490㎡结构：砼框架

	14
	
	
	液体储存类
	22号楼南侧废水池
	容积：69m3结构：地下池体

	15
	
	
	液体储存类
	22号楼北侧废水池
	容积：84.24m3结构：地下池体

	16
	
	
	液体储存类
	22号楼南侧盐酸罐区
	容积：20m3结构：离地储罐

	17
	
	
	液体储存类
	22号楼南侧乙醇罐区
	容积：8m3结构：离地储罐

	18
	
	氟尿嘧啶车间
	生产区
	24号楼内
	面积：1753㎡结构：砼框架

	19
	
	
	液体储存类
	24号楼南侧废酸池
	容积：27.21m³结构：地下池体

	20
	
	
	液体储存类
	24号楼南侧废水池
	容积：69.57m³结构：地下池体

	21
	
	
	液体储存类
	24号楼南侧盐酸罐
	容积：10m3结构：离地储罐

	22
	
	
	液体储存类
	24号楼南侧甲醇罐
	容积：10m3结构：离地储罐

	23
	
	
	液体储存类
	24号楼南侧甲苯罐
	容积：10m3结构：离地储罐

	24
	
	
	液体储存类
	24号楼北侧甲苯罐
	容积：10m3、10m3结构：离地储罐

	25
	
	
	液体储存类
	24号楼北侧DMF罐
	容积：10m3、10m3结构：离地储罐

	26
	
	
	液体储存类
	24号楼北侧废水罐
	容积：5m³结构：地下储罐

	27
	
	多品种车间
	生产区
	9号楼
	面积：1370㎡结构：砼框架

	28
	
	
	液体储存类
	9号楼南侧废水池
	容积：28.11m3结构：地下池体

	29
	生产区
	多品种（合成）三车间
	生产区
	7号楼
	面积：1173.18㎡

结构：砼框架

	30
	
	
	液体储存类
	北侧废水池
	容积：27.97m3结构：地下池体

	31
	
	多品种（精制）三车间
	生产区
	6号楼
	面积：1393.63㎡

结构：砼框架

	32
	
	
	液体储存类
	南侧废水罐
	容积：20m3结构：离地储罐

	33
	
	
	液体储存类
	北侧废水池
	容积：27.97m3结构：地下池体

	34
	散装液体转运与厂内运输
	乙醇罐区
	散装液体转运与厂内运输
	乙醇储罐
	容积：80m3结构：接地储罐

	35
	
	
	散装液体转运与厂内运输
	泵房
	面积：18㎡结构：地上围堰

	36
	
	苯巴比妥盐酸储罐
	散装液体转运与厂内运输
	盐酸储罐
	容积：10m3结构：离地储罐

	37
	
	氟尿嘧啶盐酸储罐
	散装液体转运与厂内运输
	盐酸储罐
	容积：10m3结构：离地储罐

	38
	货物的储存与传输
	危险品仓库
	货物的贮存和运输
	危险品仓库
	面积：608㎡结构：排架

	39
	
	剧毒品仓库
	货物的贮存和运输
	剧毒品仓库
	面积：140㎡结构：排架

	40
	
	易制爆仓库
	货物的贮存和运输
	易制爆仓库
	面积：156㎡结构：排架

	41
	
	丙类固体及五金库
	货物的贮存和运输
	丙类固体及五金库
	面积：840㎡结构：排架

	42
	
	包装材料及成品仓库
	货物的贮存和运输
	包装材料及成品仓库
	面积：2016㎡结构：排架

	43
	
	甲类仓库一
	货物的贮存和运输
	甲类仓库一
	面积：475㎡结构：排架

	44
	
	甲类仓库一
	货物的贮存和运输
	甲类仓库一
	面积：475㎡结构：排架

	45
	
	甲类仓库三
	货物的贮存和运输
	甲类仓库三
	面积：750㎡结构：排架

	46
	
	甲类仓库四
	货物的贮存和运输
	甲类仓库四
	面积：750㎡结构：排架

	47
	其他活动区
	废水预处理车间
	生产区
	精馏、MVR
	面积：803㎡ 结构：排架

	48
	
	
	液体储存类
	北侧废水储罐区
	容积：260m3结构：接地储罐

	49
	
	
	液体储存类
	东侧废水池
	容积：497.76m3结构：地下池体

	50
	
	废水处理池
	液体储存类
	废水站
	面积：3285㎡ 结构：半地下池体、地下池体

	51
	
	废水站储罐区
	液体储存类
	废水站废水储罐
	容积：240m3结构：接地储罐

	52
	
	
	液体储存类
	双氧水储罐
	容积：10m3结构：接地储罐

	53
	
	
	液体储存类
	废水站液碱储罐
	容积：30m3结构：接地储罐

	54
	
	质检中心
	其他活动区
	分析实验室
	面积：3698㎡结构：排架

	55
	
	污泥压滤
	生产区
	废水站
	面积：250㎡结构：排架

	56
	
	危废仓库一
	固废贮存区
	西三废
	面积：500㎡结构：排架

	57
	
	危废仓库二
	固废贮存区
	西三废
	面积：80㎡：结构：排架

	58
	
	一般固废库
	固废贮存区
	西三废
	面积：80㎡：结构：排架

	59
	
	RTO
	其他活动区
	RTO
	面积：300㎡，结构：钢架

	60
	
	
	
	柴油储罐
	容积：30m3、3m3结构：地下储罐、离地储罐

	61
	
	
	
	液碱储槽
	容积：1m3、0.5m3结构：地下储罐

	62
	
	废液焚烧炉
	其他活动区
	西三废（停用）
	面积：420㎡结构：地上建筑

	63
	
	初期雨水池
	其他活动区
	初期雨水池
	容积：1875m3结构：地下池体

	64
	
	事故应急池
	其他活动区
	事故应急池
	容积：1125m3结构：地下池体


5.2识别/分类结果及原因

根据前期收集的资料，结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。

重点场所或重点设施设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元，根据指南要求，每个重点监测单元原则上面积不大于6400m2。重点监测单位分类依据见表5.2-1。

表5.2-1  重点监测单元分类表

	单元类别
	划分依据

	一类单元
	内部存在隐蔽性重点设施设备的重点监测单元

	二类单元
	除一类单元外其他重点监测单元

	注：隐蔽性重点设施设备，指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备，如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等。


根据重点监测单元分类依据，识别出厂区重点区域并进行分类，并将重点监测单元识别结果在企业平面布置图中标记。

本公司通过对精华制药集团南通有限公司进行现场踏勘和人员访谈，对调查结果进行分析、总结和评价。根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于：

a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

分类结果见表5.2-2。

表5.2-2  厂区重点监测单元分类表

	重点监测单元
	重点场所
	是否存在隐蔽性重点设施
	单元类别
	划分原因

	单元A
	氟尿嘧啶车间
	是
	一类单元
	车间存在地下池体

	
	扑米酮车间
	
	
	

	单元B
	苯巴比妥车间
	是
	一类单元
	车间存在地下池体

	
	非那西丁车间
	
	
	

	单元C
	废水预处理车间
	是
	一类单元
	车间存在地下池体

	
	保泰松车间
	
	
	

	单元D
	多品种车间
	是
	一类单元
	车间存在地下池体

	
	多品种二车间
	
	
	

	单元F
	危险品仓库
	否
	二类单元
	不存在隐蔽性重点设施设备

	
	剧毒品仓库
	
	
	

	
	成品仓库
	
	
	

	单元E
	多品种三（合成）车间
	是
	一类单元
	车间存在地下池体

	
	多品种三（精制）车间
	
	
	

	单元H
	废液焚烧炉
	是
	一类单元
	污水站存在地下池体

	
	废水处理区
	
	
	

	
	初期雨水池/应急池
	
	
	

	
	废气焚烧炉
	
	
	

	
	危废仓库1
	
	
	

	
	危废仓库2
	
	
	

	
	一般固废库
	
	
	

	单元J
	质检中心
	否
	二类单元
	不存在隐蔽性重点设施设备


本项目识别的重点监测单元如图5.2-1所示。
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图5.2-1  重点监测单元示意图

5.3关注的污染物

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），企业初期监测，关注的污染物一般包括：

1）企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；

2）排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；

3）企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；

4）上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；

5）涉及HJ164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，企业行业类别为“C2710化学药品原料药制造”，在HJ164附录F 污染源地下水中的潜在特征项目中有对应行业，根据企业生产原料及生产工艺，仅涉及HJ164附录F中的“pH、耗氧量、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、氰化物”等特征污染物。

本次自行监测活动不是企业的初次监测，因此根据“技术规范”并结合以往的检测数据，识别出本次调查地块关注的污染物。

表5.3-1  地块关注污染物识别结果

	序号
	涉及工业活动
	重点场所和重点设施设备
	场所或设施设备所在位置
	关注污染物
	涉及有毒有害物质

	1
	生产区
	保泰松车间
	保泰松车间内
	脱色残渣、蒸馏残液
	危险废物

	2
	
	扑米酮车间
	23号楼
	脱色残渣
	危险废物

	3
	
	非那西丁车间
	21号楼
	脱色残渣
	危险废物

	4
	
	苯巴比妥车间
	22号楼
	脱色残渣、蒸馏残液
	危险废物

	5
	
	氟尿嘧啶车间
	24号楼内
	甲苯、氟乙酸甲酯、脱色残渣
	甲苯、氟乙酸甲酯、危险废物

	6
	
	
	24号楼南侧废酸池
	甲苯、氟乙酸甲酯
	甲苯、氟乙酸甲酯

	7
	
	
	24号楼南侧废水池
	甲苯、氟乙酸甲酯
	甲苯、氟乙酸甲酯

	8
	
	
	24号楼南侧甲苯罐
	甲苯
	甲苯

	9
	
	
	24号楼北侧甲苯罐
	甲苯
	甲苯

	10
	
	
	24号楼北侧废水罐
	甲苯
	甲苯

	11
	
	多品种车间
	9号楼
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯、脱色残渣、分层废液、蒸馏残液
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯、危险废物

	12
	
	
	9号楼南侧废水池
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯

	13
	
	多品种（合成）三车间
	7号楼
	DMF、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、三乙胺、乙酸乙酯、四氢呋喃、氯乙酸乙酯、丁酰乙酸乙酯、氯碘甲烷、氯甲烷丙泊酚醚、丁酸、盐酸、三氯化磷、脱色残渣、蒸馏残液、废母液
	苯、甲苯、二甲苯、危险废物

	14
	
	多品种（精制）三车间
	6号楼
	乙醇、丁酸、丙酮、脱色残渣、蒸馏残液
	危险废物

	15
	货物的储存与传输
	危险品仓库
	危险品仓库
	苯、甲苯、硫酸二甲酯、N,N-二甲基苯胺、邻二氯苯、三氯甲烷
	苯、甲苯、N,N-二甲基苯胺、邻二氯苯、三氯甲烷

	16
	
	剧毒品仓库
	剧毒品仓库
	氟乙酸甲酯
	氟乙酸甲酯

	17
	其他活动区
	废水预处理车间
	精馏、MVR
	甲苯、氟乙酸甲酯、硫酸二甲酯、三氯甲烷、蒸发残渣
	甲苯、氟乙酸甲酯、三氯甲烷、危险废物

	18
	
	
	北侧废水储罐区
	甲苯、氟乙酸甲酯、硫酸二甲酯、三氯甲烷
	甲苯、氟乙酸甲酯、三氯甲烷

	19
	
	
	东侧废水池
	甲苯、氟乙酸甲酯、硫酸二甲酯、三氯甲烷
	甲苯、氟乙酸甲酯、三氯甲烷

	20
	
	废水处理池
	废水站
	甲苯、氟乙酸甲酯、硫酸二甲酯、三氯甲烷、邻二氯苯、N,N-二甲基苯胺、重铬酸钾、氰化物
	甲苯、氟乙酸甲酯、邻二氯苯、三氯甲烷、N,N-二甲基苯胺、重铬酸钾、氰化物

	21
	
	质检中心
	分析实验室
	甲苯、重铬酸钾、三氯甲烷、实验室废液
	甲苯、重铬酸钾、三氯甲烷、危险废物

	22
	
	污泥压滤
	废水站
	水处理污泥
	危险废物

	23
	
	危废仓库一
	西三废
	水处理污泥、蒸馏残液、蒸发残渣、焚烧残渣、实验室废液、分层废液、废母液、废陶瓷
	危险废物

	24
	
	危废仓库二
	西三废
	脱色残渣、废活性炭、废包装材料
	危险废物

	25
	
	RTO
	RTO
	三氯甲烷、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、二噁英
	三氯甲烷、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、二噁英

	26
	
	
	柴油储罐
	柴油
	石油烃（C10-C40）

	27
	
	废液焚烧炉
	西三废（停用）
	二噁英、柴油
	二噁英、石油烃（C10-C40）

	28
	
	事故应急池
	事故应急池
	苯、二甲苯、甲苯、氟乙酸甲酯、硫酸二甲酯、三氯甲烷、邻二氯苯、N,N-二甲基苯胺、重铬酸钾、氰化物
	苯、甲苯、二甲苯、氟乙酸甲酯、三氯甲烷、邻二氯苯、N,N-二甲基苯胺、重铬酸钾、氰化物


6监测点位布置方案

6.1重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

本次监测工作在现场踏勘、资料收集的基础上进行，部分车间停用或未使用的不在本次重点关注的对象范围内。因此土壤及地下水监测点位布置图见图6.1-1。
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图6.1-1  厂区土壤及地下水监测点位示意图

6.2各点位布设原因分析

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），厂区土壤和地下水自行监测布设原则如下：

1）监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

2）点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。

3）根据地勘资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。

6.2.1土壤监测点

一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

根据指南要求，识别出重点监测单元的类别，保证一类单元至少布置一个深层土监测点和一个表层土监测点位；二类单元至少布置一个表层土监测点位，并且布设在靠近潜在污染区域的附近，厂区土壤监测点布设情况见表6.2-1。

表6.2-1  土壤监测点位布设情况

	序号
	重点监测单元
	点位编号
	重点场所
	单元类别
	坐标
	布点依据

	1
	单元A
	A1
	氟尿嘧啶车间
	一类单元
	121.074444°

32.542296°
	涉及生产，存在地下废水池，涉及有毒有害物质

	2
	
	A2
	扑米酮车间
	
	121.074625°

32.542465°
	

	3
	单元B
	B1
	苯巴比妥车间
	一类单元
	121.074133°

32.541686°
	

	4
	
	B2
	非那西丁车间
	
	121.074069°

32.541410°
	

	5
	
	B3
	ABCD区之间裸露土壤
	
	121.074581°

32.541727°
	

	6
	单元C
	C1
	废水预处理车间
	一类单元
	121.075837°

32.542183°
	

	7
	
	C2
	保泰松车间
	
	121.075491°

32.541958°
	

	8
	单元D
	D1
	多品种车间（氟胞嘧啶几年生产一次、替诺昔康一年约一次）
	一类单元
	121.075390°

32.541434°
	

	9
	
	D2
	多品种二车间
	
	121.075072°

32.541142°
	

	10
	单元E
	E1
	多品种三（合成）车间
	一类单元
	121.075075°

32.540595°
	

	11
	
	E2
	多品种三（精制）车间
	
	121.074892°

32.540178°
	

	12
	单元F
	F1
	成品仓库
	二类单元
	121.076305°

32.542939°
	储存，涉及有毒有害物质

	13
	
	F2
	剧毒品库
	
	121.075180°

32.543151°
	

	14
	单元H
	H1
	危废仓库
	一类单元
	121.071229°

32.544075°
	储存，涉及有毒有害物质

	15
	
	H2
	废液焚烧炉
	
	121.071428°

32.544675°
	废气处理，涉及有毒有害物质

	16
	
	H3
	污水处理站
	
	121.071952°

32.544561°
	废水处理，存在接地处理池，设置有毒有害物质

	17
	
	H4
	废气焚烧炉
	
	121.072503°

32.544035°
	废气处理，涉及有毒有害物质

	18
	单元J
	J1
	质检中心
	二类单元
	121.074332°

32.539200°
	涉及有毒有害物质

	19
	DZ1
	土壤对照点
	/
	/
	/


根据监测频次，本次土壤均采集表层土。
6.2.2地下水监测点

企业原则上应布设至少1个地下水对照点。对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

地面已采取了符合HJ610和HJ964相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于1个监测井。企业或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本标准及HJ164的筛选要求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。监测井不宜变动，尽量保证地下水监测数据的连续性。

根据指南要求，厂区地下水监测点布设情况见表6.2-2。

表6.2-2  地下水监测点布设情况

	重点监测单元
	点位编号
	重点场所
	单元类别
	坐标
	布点依据

	单元A
	W1
	扑米酮车间
	一类单元
	121.074444°

32.542296°
	根据指南，每个重点单元均需布置一个地下水监测井

	单元B
	W2
	苯巴比妥车间
	一类单元
	121.074133°

32.541686°
	

	单元C
	W3
	废水预处理车间
	一类单元
	121.075837°

32.542183°
	

	单元D
	W4
	多品种车间
	一类单元
	121.075390°

32.541434°
	

	单元E
	W5
	多品种三（合成）车间
	一类单元
	121.075075°

32.540595
	

	单元F
	W6
	成品仓库
	二类单元
	121.076305°

32.542939°
	

	单元H
	W8
	污水处理站
	一类单元
	121.071952°

32.544561°
	

	
	W9
	危废仓库
	一类单元
	121.071229°

32.544075°
	

	单元J
	W10
	质检中心
	二类单元
	121.074332°

32.539200°
	

	DZW1
	地下水对照点
	/
	/
	


6.3各点位分析测试项目及选取原因

初次监测

原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB36600表1基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。

企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤或地下水的污染特性，将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标。

关注污染物一般包括：

1）企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；

2）排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；

3）企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；

4）上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；

5）涉及HJ164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

b)后续监测

后续监测按照重点单元确定监测指标，每个重点单元对应的监测指标至少包括：

1）该重点单元对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物，超标的判定参照指南7，受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测；

2）该重点单元涉及的所有关注污染物

本次不是企业初次进行土壤和地下水自行监测，本次参照2023年土壤及地下水自行监测方案进行核查及调整，原方案满足指南要求，且重点单元E未增加额外的特征因子，因此本次自行监测测试项目与原方案一致。
6.3.1基本测试项目

根据相关要求，本次对《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中45项基本检测项目进行监测。

表6.3-1  GB36600-2018基本项目（45项）
	评价指标
	筛选值

（第二类用地）
	管制值

（第二类用地）

	重金属与无机物

	1
	砷
	60
	140

	2
	镉
	65
	172

	3
	铬（六价）
	5.7
	78

	4
	铜
	18000
	36000

	5
	铅
	800
	2500

	6
	汞
	38
	82

	7
	镍
	900
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	2.8
	36

	9
	氯仿
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	200

	14
	顺-1,2二氯乙烯
	596
	2000

	15
	反-1,2二氯乙烯
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.43
	4.3

	26
	苯
	4
	40

	27
	氯苯
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	20
	200

	30
	乙苯
	28
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	76
	760

	36
	苯胺
	260
	663

	37
	2-氯酚
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	1500

	42
	䓛
	1293
	12900

	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	151

	45
	萘
	70
	700


根据相关要求，本次对《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1中基本检测项目进行监测（除微生物指标和放射性指标）。

表6.3-2  GB/T14848-2017基本项目（35项）

	序号
	指标
	单位
	标准（IV类）

	1
	色度
	/
	≤25

	2
	嗅和味
	/
	无

	3
	浑浊度
	/
	≤10

	4
	肉眼可见物
	/
	无

	5
	pH
	/
	5.5≤PH≤6.5

8.5≤PH≤9.0

	6
	总硬度
	mg/L
	≤650

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	≤2000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	≤350

	9
	氯化物
	mg/L
	≤350

	10
	铁
	mg/L
	≤2.0

	11
	锰
	mg/L
	≤1.50

	12
	铜
	mg/L
	≤1.50

	13
	锌
	mg/L
	≤5.00

	14
	铝
	mg/L
	≤0.50

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.01

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	17
	耗氧量
	mg/L
	≤10.0

	18
	氨氮
	mg/L
	≤1.50

	19
	硫化物
	mg/L
	≤0.10

	20
	钠
	mg/L
	≤400

	21
	亚硝酸盐
	mg/L
	≤4.80

	22
	硝酸盐
	mg/L
	≤30.0

	23
	氰化物
	mg/L
	≤0.1

	24
	氟化物
	mg/L
	≤2.0

	25
	碘化物
	mg/L
	≤0.50

	26
	汞
	mg/L
	≤0.002

	27
	砷
	mg/L
	≤0.005

	28
	硒
	mg/L
	≤0.1

	29
	镉
	mg/L
	≤0.01

	30
	六价铬
	mg/L
	≤0.10

	31
	铅
	mg/L
	≤0.10

	32
	三氯甲烷
	ug/L
	≤300

	33
	四氯化碳
	ug/L
	≤50.0

	34
	苯
	ug/L
	≤120

	35
	甲苯
	ug/L
	≤1400


6.3.2关注的特征污染物

根据“技术规范”并结合以往的检测数据，识别出本次调查地块关注的污染物。识别结果详见表5.3-1，本次调查地块涉及有毒有害物质为锌、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、氰化物、石油烃（C10-C40）、二噁英等。并结合关注污染物的是否存在环境检测方法及环境标准确定最终的测试项目。
根据分析，具体测试项目详见下表6.3-3。

表6.3-3  测试项目汇总表

	类别
	重点监测单元
	点位编号
	重点场所
	检测因子

	
	
	
	
	基础项
	特征因子

	土壤
	单元A
	A1
	氟尿嘧啶车间
	pH、重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、VOCs、SVOCs
	石油烃（C10-C40）

	
	
	A2
	扑米酮车间
	
	锌、石油烃（C10-C40）

	
	单元B
	B1
	苯巴比妥车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	B2
	非那西丁车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	B3
	ABCD区之间裸露土壤
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元C
	C1
	废水预处理车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	C2
	保泰松车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元D
	D1
	多品种车间（氟胞嘧啶几年生产一次、替诺昔康一年约一次）
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	D2
	多品种二车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元E
	E1
	多品种三（合成）车间
	
	氰化物、石油烃（C10-C40）

	
	
	E2
	多品种三（精制）车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元F
	F1
	成品仓库
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	F2
	剧毒品库
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元H
	H1
	危废仓库
	
	石油烃（C10-C40）

	
	
	H2
	废液焚烧炉
	
	二噁英

	
	
	H3
	污水处理站
	
	石油烃（C10-C40）、氰化物

	
	
	H4
	废气焚烧炉
	
	二噁英、石油烃（C10-C40）

	
	单元J
	J1
	质检中心
	
	石油烃

	
	DZ1
	土壤对照点
	
	石油烃（C10-C40）、锌、氰化物、二噁英

	地下水
	单元A
	W1
	扑米酮车间
	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、水位
	石油烃（C10-C40）

	
	单元B
	W2
	苯巴比妥车间
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元C
	W3
	废水预处理车间
	
	石油烃（C10-C40）、二甲苯

	
	单元D
	W4
	多品种车间
	
	石油烃（C10-C40）、邻二氯苯

	
	单元E
	W5
	多品种三（合成）车间
	
	石油烃（C10-C40）、二甲苯

	
	单元F
	W6
	成品仓库
	
	石油烃（C10-C40）、邻二氯苯、二甲苯

	
	单元H
	W8
	污水处理站
	
	石油烃（C10-C40）、邻二氯苯、二氯甲烷、二甲苯

	
	
	W9
	危废仓库
	
	石油烃（C10-C40）

	
	单元J
	W10
	质检中心
	
	石油烃（C10-C40）

	
	DZW1
	地下水对照点
	
	石油烃（C10-C40）、邻二氯苯、二甲苯


6.4分析测试方法

本项目土壤和地下水样品分析测试方法如表6.4-1所示。

表6.4-1  土壤及地下水样品测试分析方法

	检测项目
	检测依据
	检出限
	检测仪器名称、型号及编号

	地下水

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法  HJ 1147-2020
	-
	多参数水质测量仪

SX751型/BPT-04-GD-0210

	浊度
	水质 浊度的测定 浊度计法  HJ 1075-2019
	0.3NTU
	便携式浊度计WZB-175/BPT-04-GD-0081

	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）  HJ/T 342-2007
	2mg/L
	可见分光光度计

T6新悦/BPT-04-GD-0161

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 

 GB/T 11896-1989
	1mg/L
	-

	亚硝酸盐（以N计）
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 

 GB/T 7493-1987
	0.003mg/L
	紫外可见分光光度计UV-1900i/BPT-04-GD-0011

	硝酸盐（以N计）
	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法  

HJ/T 346-2007
	0.08mg/L
	紫外可见分光光度计UV-1900i/BPT-04-GD-0011

	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 

 GB/T 7484-1987
	0.05mg/L
	离子计PXSJ-227L/BPT-04-GD-0122

	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法  GB/T 11911-1989
	0.03mg/L
	原子吸收光度计AA6880F/BPT-04-GD-0030

	锰
	
	0.01mg/L
	

	铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法  GB/T7475-1987
	0.05mg/L
	

	锌
	
	0.05mg/L
	

	*铝
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	0.009mg/L
	电感耦合等离子体发射光谱仪Agilent5110/GLLS-JC-493

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法  HJ 503-2009
	0.0003mg/L
	紫外可见分光光度计UV-1900i/BPT-04-GD-0011

	阴离子表面活性剂
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T5750.4-2023

13.1 亚甲基蓝分光光度法
	0.05mg/L
	可见分光光度计

T6新悦/BPT-04-GD-0161

	高锰酸盐指数（以O2计）
	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标  GB/T 5750.7-2023   

4.1酸性高锰酸钾滴定法
	0.05mg/L
	-

	氨（以N计）
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计UV-1900i/BPT-04-GD-0011

	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法  

HJ 1226-2021
	0.003mg/L
	可见分光光度计

T6新悦/BPT-04-GD-0161

	钠
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法  GB/T 11904-1989
	0.01mg/L
	原子吸收光度计AA6880F/BPT-04-GD-0030

	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023

4.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计UV-1900i/BPT-04-GD-0011

	*碘化物
	水质 碘化物的测定 离子色谱法 

HJ 778-2015
	0.002mg/L
	离子色谱仪

ICS-600/GLLS-JC-069

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法  

HJ 694-2014
	0.04μg/L
	原子荧光光度计PF3/BPT-04-GD-0029

	砷
	
	0.3μg/L
	

	硒
	
	0.4μg/L
	

	镉
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）
	0.5μg/L
	原子吸收光度计AA6880F/BPT-04-GD-0030

	铅
	
	1μg/L
	

	色度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标  GB/T5750.4-2023
	-
	-

	臭和味
	
	-
	-

	肉眼可见物
	
	-
	-

	总硬度（以CaCO3计）
	
	1mg/L
	-

	溶解性总固体
	
	-
	电子天平GL224-1SCN/BPT-04-GD-0009

	六价铬
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023

13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
	0.004mg/L
	可见分光光度计

T6新悦/BPT-04-GD-0161

	苯
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法  

HJ 1067-2019
	2μg/L
	气相色谱仪GC-2014C/BPT-04-GD-0027

	甲苯
	
	2μg/L
	

	邻二甲苯
	
	2μg/L
	

	对二甲苯
	
	2μg/L
	

	间二甲苯
	
	2μg/L
	

	*三氯甲烷
	水质 挥发性有机物的测定

吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	1.4μg/L
	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪

AtomxXYZ/

Agilent7890-5977B

GLLC-JC-008

	*四氯化碳
	
	1.5μg/L
	

	*邻二氯苯
	
	0.8μg/L
	

	*二氯甲烷
	
	1μg/L
	

	*石油烃（C10-C40)
	水质 可萃取性石油烃（C10-C40)的测定  气相色谱法 HJ 894-2017
	0.01mg/L
	气相色谱仪

GC7890A/GLLS-JC-202

	检测项目
	检测依据
	检出限
	检测仪器名称、型号及编号

	土壤

	▲pH值
	土壤 pH值的测定 电位法  HJ 962-2018
	-
	离子计

PXS-270/GLLS-JC-054

	▲砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	0.01mg/kg
	原子荧光光度计

AFS-8510/GLLS-JC-181

	*镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg
	石墨炉原子吸收分光光度计Agilent240Z/GLLS-JC-002

	▲六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	0.5mg/kg
	火焰原子吸分光光度计Agilent280FS/GLLS-JC-278

	▲铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	1mg/kg
	火焰原子吸分光光度计Agilent280FS/GLLS-JC-163

	▲铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997
	0.1mg/kg
	石墨炉原子吸收分光光度计Agilent240Z/GLLS-JC-454

	▲汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	0.002mg/kg
	原子荧光分光光度计AFS-8520/GLLS-JC-415

	▲镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法  HJ 491-2019
	3mg/kg
	火焰原子吸分光光度计Agilent280FS/GLLS-JC-163

	*锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定

 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	1mg/kg
	火焰原子吸分光光度计Agilent280FS/GLLS-JC-163

	*氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 

HJ 745-2015
	0.04mg/kg
	紫外可见分光光度计

T6新世纪/GLLC-JC-197

	*二噁英类
	土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 77.4-2008
	见附表5
	高分辨气相色谱-高分辨磁式质谱联用仪-Trace1310/DFS

电子天平-ME204E/02

	*石油烃（C10-C40)
	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	6mg/kg
	气相色谱仪

GC7890A/GLLS-JC-109

	*半挥发性有机物
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 

气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	见附表4
	气相色谱-质谱联用仪

Agilent 6890-5973/GLLS-JC-219

	*挥发性有机物
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 

吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	见附表3
	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪

AtomxXYZ/

Agilent7890-5977/GLLC-JC-492


附表3：土壤挥发性有机物的检出限

	检测项目
	单位
	检出限
	检测项目
	单位
	检出限

	氯甲烷
	mg/kg
	0.0010
	甲苯
	mg/kg
	0.0013

	氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0012

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0014

	二氯甲烷
	mg/kg
	0.0015
	氯苯
	mg/kg
	0.0012

	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	乙苯
	mg/kg
	0.0012

	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0013
	间,对-二甲苯
	mg/kg
	0.0012

	氯仿
	mg/kg
	0.0011
	邻-二甲苯
	mg/kg
	0.0012

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	苯乙烯
	mg/kg
	0.0011

	四氯化碳
	mg/kg
	0.0013
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012

	苯
	mg/kg
	0.0019
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.0012

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	0.0015

	三氯乙烯
	mg/kg
	0.0012
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	0.0015

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	0.0011
	——
	——
	——


附表4：土壤半挥发性有机物的检出限

	检测项目
	单位
	检出限
	检测项目
	单位
	检出限

	硝基苯
	mg/kg
	0.09
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.1

	苯胺
	mg/kg
	0.1
	䓛
	mg/kg
	0.1

	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	0.1

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.1
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.1

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1
	萘
	mg/kg
	0.09

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.2
	——
	——
	——


附表5：土壤二噁英的检出限

	检测项目
	单位
	检出限

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	ng/kg
	0.026

	
	1,2,3,7,8-P5CDD
	ng/kg
	0.026

	
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	ng/kg
	0.036

	
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	ng/kg
	0.031

	
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	ng/kg
	0.031

	
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	ng/kg
	0.031

	
	O8CDD
	ng/kg
	0.051

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	ng/kg
	0.020

	
	1,2,3,7,8-P5CDF
	ng/kg
	0.015

	
	2,3,4,7,8-P5CDF
	ng/kg
	0.046

	
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	ng/kg
	0.015

	
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	ng/kg
	0.026

	
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	ng/kg
	0.015

	
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	ng/kg
	0.026

	
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	ng/kg
	0.031

	
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	ng/kg
	0.015

	
	O8CDF
	ng/kg
	0.051


7样品采样、保存、流转及制备

7.1现场采样位置、数量和深度

采样前采样负责人对现场采样人员进行技术交流、讲解现场采样要求，布置工作。由采样技术负责人与检测负责人根据监测方案中的监测项目列出现场采样所需的工具及样品容器的清单，根据清单准备好采样工具和样品容器。由项目负责人会同钻探单位联系人踏勘现场，对采样监测点坐标定位布点，保证方案中的采样监测点准确无误。

根据项目及现场情况，可采用便携式有机物快速测定仪、重金属快速测定仪等现场快速筛选技术手段进行定性或定量分析，采用便携式设备现场测定地下水水温、pH值、电导率、浊度和氧化还原电位等。

（1）监测点及数量

本次调查布点范围区域共设置18个土壤监测点（不含对照点），在识别的一类单元内部及周边布设一个柱状监测点及一个表层监测点；二类单元内部及周边共布置不少于一个表层监测点。

本次共识别10个重点单元，根据指南要求“每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上”。在本次调查范围内共布设10个地下水监测点。在调查地块南侧靠近厂界处布设1个土壤对照点、1个地下水对照点。

采样深度

根据指南要求：深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。下游50m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。表层土壤监测点采样深度应为0～0.5m。单元内部及周边20m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。自行监测原则上只调查潜水。涉及地下取水的企业应考虑增加取水层监测。采样深度参见HJ164对监测井取水位置的相关要求。

因此，根据指南要求及监测频次，本次每个土壤监测点采集表层土，采样深度为0~0.5m，采集一个样品（不含平行样）。企业不涉及地下水取水，因此只调查潜水层，每个监测水井采集一个样品（不含平行样）。
具体采样位置、数量及深度详见下表7.1-1。

表7.1-1  采样位置、数量及深度汇总表

	类别
	重点监测单元
	点位编号
	重点场所
	单元类别
	采样深度（m）
	最少样品个数（不含平行样）

	土壤
	单元A
	A1
	氟尿嘧啶车间
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	A2
	扑米酮车间
	
	0.5
	1

	
	单元B
	B1
	苯巴比妥车间
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	B2
	非那西丁车间
	
	0.5
	1

	
	
	B3
	ABCD区之间裸露土壤
	
	0.5
	1

	
	单元C
	C1
	废水预处理车间
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	C2
	保泰松车间
	
	0.5
	1

	
	单元D
	D1
	多品种车间（氟胞嘧啶几年生产一次、替诺昔康一年约一次）
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	D2
	多品种二车间
	
	0.5
	1

	
	单元E
	E1
	多品种三（合成）车间
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	E2
	多品种三（精制）车间
	
	0.5
	1

	
	单元F
	F1
	成品仓库
	二类单元
	0.5
	1

	
	
	F2
	剧毒品库
	
	0.5
	1

	
	单元H
	H1
	危废仓库
	一类单元
	0.5
	1

	
	
	H2
	废液焚烧炉
	
	0.5
	1

	
	
	H3
	污水处理站
	
	0.5
	1

	
	
	H4
	废气焚烧炉
	
	0.5
	1

	
	单元J
	J1
	质检中心
	二类单元
	0.5
	1

	
	DZ1
	土壤对照点
	/
	0.5
	1

	地下水
	单元A
	W1
	扑米酮车间
	一类单元
	潜水层
	1

	
	单元B
	W2
	苯巴比妥车间
	一类单元
	
	1

	
	单元C
	W3
	废水预处理车间
	一类单元
	
	1

	
	单元D
	W4
	多品种车间
	一类单元
	
	1

	
	单元E
	W5
	多品种三（合成）车间
	一类单元
	
	1

	
	单元F
	W6
	成品仓库
	二类单元
	
	1

	
	单元H
	W8
	污水处理站
	一类单元
	
	1

	
	
	W9
	危废仓库
	一类单元
	
	1

	
	单元J
	W10
	质检中心
	二类单元
	
	1

	
	DZW1
	地下水对照点
	/
	
	1


7.2采样方法及程序

7.2.1土壤

（1）土壤样品采集一般要求

用于检测VOCs的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。取土器将柱状的钻探岩芯取出后，先采集用于检测VOCs的土壤样品，具体流程和要求如下：用刮刀剔除约1cm~2cm表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测VOCs的土壤样品，应用非扰动采样器采集不少于5g原状岩芯的土壤样品推入加有10mL甲醇（色谱级或农残级）保护剂的40mL棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出。用于检测含水率、重金属、SVOCs等指标的土壤样品，可用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。采样过程应剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封不严。同时在样品瓶标签上手写样品编码和采样日期，要求字迹清晰可辨。土壤采样完成后，样品瓶需放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。

（2）土壤平行样要求

土壤平行样应不少于地块总样品数的10%，当样品数小于10个时，至少采集1个平行样。平行样应在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，并在采样记录单中标注。

（3）其他要求

土壤采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的口罩、手套，严禁用手直接采集土样，使用后废弃的个人防护用品应统一收集处置；采样前后应对采样器进行除污和清洗，不同土壤样品采集应更换手套，避免交叉污染。

7.2.2地下水

本次沿用现有地下水监测井,现场踏勘中，发现企业现有监测水井未参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）附录A设置相关标牌，根据规范，相关要求如下。

a）监测井图形标采用全国统一使用的地下水环境监测井图形符号。

[image: image35.emf]
图7.2-1地下水环境监测井图形标示意图

b）监测井铭牌监测井铭牌用于记录监测井的部分基本信息，便于使用者、管理者、普通人员对监测井信息的了解，包含井编号、经纬度、井深、建井日期、滤水管长度及深度、井顶高程、地下水水位、建井单位及联系电话、管理单位及联系电话等内容。铭牌左上角加制二维码，二维码包含监测井相关基础信息。

c）警示标和警示柱用于警示行人、车辆等此处为地下水环境监测井，需远离，不得擅自破坏、损害、变更。警示标和警示柱只设立于水泥平台式井口保护装置附近。警示标采用告示牌的形式，上部为地下水环境监测井的图形标，下部书写“地下水环境监测井，禁止破坏，违者必究。监督电话：xxx”，提示人群对其进行保护。警示标采用蓝色底色。

[image: image36.emf]
图7.2-2警示标示意图

d）地下水环境监测井标识设立位置：标识设立于井口保护装置井盖的正面，刻印在井盖上；对于井口保护装置为水泥平台式的环境监测井，铭牌设立于水泥台中间位置；对于井口保护装置为井盖式的环境监测井，铭牌设立于地下水环境监测井井盖的背面。铭牌采用钻孔打钉方式固定；警示标固定于水泥平台式井口保护装置周边1m区域内；警示柱设立于水泥平台的四个角，其中高出水泥平台0.5m，埋在水泥平台下0.5m。

[image: image37.emf]
图7.2-3警示标（左）及警示柱（右）图示及尺寸

e）图形标颜色：浅蓝；铭牌颜色：铭牌颜色为不锈钢牌的本底色；警示标和警示柱颜色：警示标为蓝底、白边，图案背景和文字为白色；警示柱为黄黑相间横向条纹。

f）图形标尺寸直径为200mm；铭牌尺寸为长150mm，宽100mm；警示标尺寸为长900mm，宽600mm；警示柱尺寸为直径80mm，高1000mm的圆柱体。

g）地下水环境监测井标识遵循经久耐用、价格经济的原则，采用铝合金材质；铭牌采用不锈钢材质；警示标采用铁制材质，警示柱采用碳钢材质，表面采用反光材料并做防锈处理。

（一）地下水采样前洗井与地下水采样

地下水监测井成井洗井完成后待地下水水位稳定，可以测量监测井井管顶端到稳定地下水位的距离。

地下水监测井成井洗井完成后，至少稳定24小时后开始采集地下水样品。使用一次性的贝勒管进行采样前的洗井工作，将贝勒管缓慢放入井中，直至完全浸入水体中，之后缓慢、匀速地提出井管，持续进行采样洗井并估算洗井水量，直至达到3倍井体积的水量；在持续的洗井过程中，使用便携式水质测定仪，每间隔5~15min后测定出水水质，直至至少3项检测指标连续三次测定的变化达到表7.2-1中的稳定标准。

表7.2-1  地下水采样洗井出水水质的稳定标准

	检测指标
	稳定标准

	pH值
	±0.1以内

	温度
	±0.5以内

	电导率
	±10%以内

	溶解氧
	±0.3mg/L以内，或在±10%以内

	氧化还原电位
	±10mV

	浊度
	10NTU＜浊度＜50NTU时，变化范围应在±10%以内；浊度＜10NTU时，其变化范围为±1.0NTU；若含水层处于粉土或粘土地层时，连续多次洗井后的浊度≥50NTU时，要求连续三次测量浊度变化值小于5NTU。


若现场测试参数无法满足要求，或不具备现场测试仪器的，则洗井水体积达到3~5倍采样井内水体积后即可进行采样。采样前洗井过程填写地下水采样井洗井记录单。采样前洗井过程中产生的废水，应统一收集处置。

（三）地下水采集

采样洗井达到要求后，测量并记录水位，若地下水水位变化小于10cm，则可以立即采样；若地下水水位变化超过10cm，应待地下水位再次稳定后采样，若地下水回补速度较慢，原则上应在洗井后2h内完成地下水采样。若洗井过程中发现水面有浮油类物质，需要在采样记录单里明确注明。

地下水样品采集应先采集用于检测VOCs的水样，然后再采集用于检测其他水质指标的水样。对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗2~3次。采集检测VOCs的水样时，优先采用气囊泵或低流量潜水泵，控制采样水流速度不高于0.3L/min。使用低流量潜水泵采样时，应将采样管出水口靠近样品瓶中下部，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，过程中避免出水口接触液面，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。使用贝勒管进行地下水样品采集时，应缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通过调节贝勒管下端出水阀或低流量控制器，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。地下水采集完成后，样品瓶应立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。

地下水平行样采集要求。地下水平行样应不少于总样品数的10%，当样品数小于10个时，至少采集1个平行样。

使用非一次性的地下水采样设备，在采样前后需对采样设备进行清洗，清洗过程中产生的废水，应集中收集处置。采用柴油发电机为地下水采集设备提供动力时，应将柴油机放置于采样井下风向较远的位置。

地下水采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的个人防护用品（口罩、手套等），废弃的个人防护用品等垃圾应集中收集处置。

7.3样品保存、流转与制备

7.3.1样品保存要求

样品保存包括现场暂存和流转保存两个主要环节，遵循以下原则进行：

（1）土壤样品采集后根据不同检测项目要求，放入添加了保护剂的棕色密封瓶，并在样品瓶标签上标注检测单位内控编号及有效时间后放入冷藏箱4°C避光保存。

（2）地下水样品采集后根据不同检测项目要求，分别放入硬质玻璃瓶和聚乙烯瓶，并在样品瓶标签上标注检测单位内控编号及有效时间后放入冷藏箱4°C避光保存。

（3）样品现场暂存。采样现场配备内置冰冻蓝冰的样品保温箱，样品采集后立即存放到4°C保温箱内暂时保存。地下水和土壤样品在4°C保温箱暂时保存，土壤气样品在保温箱暂时保存。

（4）样品流转保存。地下水和土壤样品保存在4°C的冷藏箱内运送到实验室，样品有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。样品保存要求见表7.3-1~7.3.2。

表7.3-1  土壤样品保存工作安排

	样品

类型
	测试项目
	分装

容器
	保护剂
	采样量
	样品保存条件
	保存时间（d）

	土壤
	砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、pH
	自封袋
	/
	1kg
	小于4℃冷藏
	28

	
	四氯甲烷、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯
	聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的40mL棕色玻璃瓶、60mL棕色广口玻璃瓶
	甲醇
	（1）低浓度采样5g土壤样品+搅拌子，2份；（2）高浓度采样5g土壤样品+甲醇，2份；（3）另采集一瓶样品测定土壤含水率，不少于100g

（4）全程序空白和运输空白各1份
	小于4℃冷藏
	7

	
	硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）
	250mL螺纹口棕色玻璃瓶，瓶盖聚四氟乙烯
	/
	250mL瓶装满，约250g
	小于4℃冷藏
	10

	
	二噁英
	棕色G
	/
	/
	小于4℃冷藏
	14


表7.3-2  地下水样品保存工作安排

	序号
	测试项目
	分装容器
	保存方法
	保存时间（d）

	1
	色
	G或P，1L
	原样
	10d

	2
	臭和味
	G或P，1L
	原样
	10d

	3
	浑浊度
	G或P，1L
	原样
	10d

	4
	肉眼可见物
	G或P，1L
	原样
	10d

	5
	pH值
	G或P，1L
	原样
	10d

	6
	总硬度
	G或P，1L
	原样
	10d

	7
	溶解性总固体
	G或P，1L
	原样
	10d

	8
	硫酸盐
	G或P，1L
	原样
	10d

	9
	氯化物
	G或P，1L
	原样
	10d

	10
	铁
	G或P，1L
	原样
	10d

	11
	锰
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	12
	铜
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	13
	锌
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	14
	铝
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	15
	挥发性酚类
	G，1L
	氢氧化钠，pH≥12.4℃冷藏
	24h

	16
	阴离子表面活性剂
	G或P，1L
	原样
	10d

	17
	耗氧量（CODMn法）
	G或P，1L
	原样

或硫酸，pH≤2
	10d

24h

	18
	氨氮
	G或P，1L
	原样

或硫酸，pH≤2.4℃冷藏
	10d

24h

	19
	硫化物
	棕色G，0.5L
	每100mL水样加入4滴乙酸锌溶液(200g/L）和氢氧化钠溶液(40g/L)，避光
	7d

	20
	钠
	G或P，1L
	原样
	10d

	21
	总大肠菌群
	灭菌瓶或灭菌袋
	原样
	4h

	22
	菌落总数
	灭菌瓶或灭菌袋
	原样
	4h

	23
	亚硝酸盐
	G或P，1L
	原样

或硫酸，pH≤2.4℃冷藏
	10d

24h

	24
	硝酸盐
	G或P，1L
	原样

或硫酸，pH≤2.4℃冷藏
	10d

24h

	25
	氰化物
	G，1L
	氢氧化钠，pH≥12.4℃冷藏
	24h

	26
	氟化物
	G或P，1L
	原样
	10d

	27
	碘化物
	G或P，1L
	原样
	10d

	28
	汞
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	29
	砷
	G或P，1L
	原样
	10d

	30
	硒
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	31
	镉
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d

	32
	铬(六价）
	G或P，1L
	原样
	10d

	33
	铅
	G，0.5L
	硝酸，pH≤2
	30d


注：（1）土壤空白样品采集要求：

全程序空白：每批样品均应采集1个全程序空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色玻璃瓶中密封，将其带到现场，与采样样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。

运输空白：每批样品均应采集1个运输空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品运输过程是否受到污染。

（2）地下水空白样品采集要求：

全程序空白：每批样品均应采集1个全程序空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场，与采样样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。

运输空白：每批样品均应采集1个运输空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品运输过程是否受到污染。

7.3.2样品流转

（1）装运前核对

样品管理员和质量检查员负责样品装运前的核对，要求样品与采样记录单进行逐个核对，检查无误后分类装箱，并填写“样品保存检查记录单”。如果核对结果发现异常，应及时查明原因，由样品管理员向组长进行报告并记录。

样品装运前，填写“样品运送单”，包括样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法和样品寄送人等信息，样品运送单用防水袋保护，随样品箱一同送达样品检测单位。

样品装箱过程中，要用泡沫材料填充样品瓶和样品箱之间空隙。样品箱用密封胶带打包。

（2）样品运输

样品流转运输应保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或沾污，在有效时间内先送至平行实验室

（3）样品接收

样品检测单位收到样品箱后，应立即检查样品箱是否有破损，按照样品运输单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题，样品检测单位的实验室负责人应在“样品运送单”中“特别说明”栏中进行标注，并及时与采样工作人员沟通。

上述工作完成后，样品检测单位的实验室负责人在纸版样品运送单上签字确认并拍照发给采样单位。样品运送单应作为样品检测报告的附件。

样品检测单位收到样品后，按照样品运送单要求，立即安排样品保存和检测。

8监测结果及分析

8.1土壤监测结果

8.1.1土壤环境评价标准

本次监测采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）作为土壤污染风险筛选依据，将其中各类污染物的风险筛选值作为判定该污染物在本次监测区域内是否超标的标准值。如果调查结果未超过风险筛选值，则污染指标对人体的健康风险可以忽略，无需进一步开展土壤污染详细调查。若监测结果超过筛选值，需对该项目区展开土壤污染详细调查和风险评估。

该标准将需要开展土壤污染调查的场地依据土地利用方式分为两类：第一类用地包括GB50137规定的城市建设用地中的居住用地（R）、公共管理与公共服务用地中的中小学用地（A33），医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。第二类用地包括GB 50137规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公共设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6除外），以及绿地与广场用地（G）（G1中的社区公园或儿童公园用地除外）等。本次监测采用该标准汇总的第二类用地风险筛选值作为筛选依据。

8.1.2土壤监测结果

本次土壤监测共布设19个点（含对照点，均为表层样）。本次土壤样品具体检测结果见附件检测报告，检出因子监测结果统计见表8.1-2。

表8.1-2  土壤污染物检测结果（mg/kg）

	检测

项目
	单位
	检出限
	A1

(0~0.5m)
	A2

(0~0.5m)
	B1

(0~0.5m)
	B2

(0~0.5m)
	B3

(0~0.5m)
	C1

(0~0.5m)
	C2

(0~0.5m)
	达标率
	第二类用地筛选值

	▲pH值
	无量纲
	-
	8.01
	8.74
	7.95
	7.88
	6.59
	7.25
	7.28
	100%
	/

	▲砷
	mg/kg
	0.01
	3.32
	4.01
	4.51
	3.66
	5.05
	3.65
	4.50
	100%
	60

	*镉
	mg/kg
	0.01
	0.07
	0.09
	0.09
	0.06
	0.06
	0.06
	0.09
	100%
	65

	▲六价铬
	mg/kg
	0.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5.7

	▲铜
	mg/kg
	1
	3
	3
	5
	5
	4
	2
	6
	100%
	18000

	▲铅
	mg/kg
	0.1
	20.2
	12.3
	8.6
	7.8
	6.9
	4.7
	7.8
	100%
	800

	▲汞
	mg/kg
	0.002
	0.041
	0.038
	0.045
	0.051
	0.048
	0.049
	0.055
	100%
	38

	▲镍
	mg/kg
	3
	6
	6
	8
	5
	12
	13
	9
	100%
	900

	▲锌
	mg/kg
	1
	-
	52
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	10000

	*氰化物
	mg/kg
	0.04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	135

	*二噁英类
	ngTEQ/kg
	/
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	4×10-5

	*半挥发性有机物
	苯胺
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	260

	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2256

	
	硝基苯
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	76

	
	萘
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	70

	
	苯并(a)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	䓛
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1293

	
	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	0.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	151

	
	苯并(a)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	
	茚并(1,2,3,-cd)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	二苯并(a,h)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	*挥发性有机物
	氯甲烷
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	37

	
	氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	66

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	616

	
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	54

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	9

	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	596

	
	氯仿
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	840

	
	四氯化碳
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	苯
	mg/kg
	0.0019
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	4

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	甲苯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	53

	
	氯苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	10

	
	乙苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	28

	
	间,对-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	570

	
	邻-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	640

	
	苯乙烯
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.5

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	20

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	560

	*石油烃（C10-C40)
	mg/kg
	6
	26
	20
	28
	11
	46
	23
	27
	100%
	4500

	备注：“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。


续表8.1-2  土壤污染物检测结果

	检测

项目
	单位
	检出限
	D1

(0~0.5m)
	D2

(0~0.5m)
	E1

(0~0.5m)
	E2

(0~0.5m)
	F1

(0~0.5m)
	F2

(0~0.5m)
	达标率
	第二类用地筛选值

	▲pH值
	无量纲
	-
	7.72
	7.31
	8.39
	7.40
	7.23
	7.20
	100%
	/

	▲砷
	mg/kg
	0.01
	4.25
	3.65
	4.31
	4.15
	5.60
	3.52
	100%
	60

	*镉
	mg/kg
	0.01
	0.10
	0.06
	0.03
	0.05
	0.06
	0.15
	100%
	65

	▲六价铬
	mg/kg
	0.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5.7

	▲铜
	mg/kg
	1
	8
	5
	3
	4
	3
	2
	100%
	18000

	▲铅
	mg/kg
	0.1
	5.5
	8.5
	8.4
	8.2
	9.1
	5.4
	100%
	800

	▲汞
	mg/kg
	0.002
	0.045
	0.053
	0.032
	0.043
	0.040
	0.042
	100%
	38

	▲镍
	mg/kg
	3
	20
	13
	19
	6
	10
	7
	100%
	900

	▲锌
	mg/kg
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	10000

	*氰化物
	mg/kg
	0.04
	-
	-
	ND
	-
	-
	-
	100%
	135

	*二噁英类
	ngTEQ/

kg
	/
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%
	4×10-5

	*半挥发性有机物
	苯胺
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	260

	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2256

	
	硝基苯
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	76

	
	萘
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	70

	
	苯并(a)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	䓛
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1293

	
	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	0.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	151

	
	苯并(a)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	
	茚并(1,2,3,-cd)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	二苯并(a,h)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	*挥发性有机物
	氯甲烷
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	37

	
	氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	66

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	616

	
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	54

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	9

	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	596

	
	氯仿
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	840

	
	四氯化碳
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	苯
	mg/kg
	0.0019
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	4

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	甲苯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	53

	
	氯苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	10

	
	乙苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	28

	
	间,对-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	570

	
	邻-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	640

	
	苯乙烯
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.5

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	20

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	560

	*石油烃（C10-C40)
	mg/kg
	6
	20
	11
	7
	21
	23
	12
	100%
	4500

	备注：“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。


续表8.1-2  土壤污染物检测结果
	检测

项目
	单位
	检出限
	H1

(0~0.5m)
	H2

(0~0.5m)
	H3

(0~0.5m)
	H4

(0~0.5m)
	J1

(0~0.5m)
	DZ1

(0~0.5m)
	达标率
	第二类用地筛选值

	▲pH值
	无量纲
	-
	7.37
	8.43
	8.46
	8.64
	8.01
	8.44
	100%
	/

	▲砷
	mg/kg
	0.01
	5.89
	3.68
	4.05
	4.33
	4.07
	2.89
	100%
	60

	*镉
	mg/kg
	0.01
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	0.04
	100%
	65

	▲六价铬
	mg/kg
	0.5
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5.7

	▲铜
	mg/kg
	1
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	100%
	18000

	▲铅
	mg/kg
	0.1
	8.0
	10.6
	10.8
	7.0
	6.5
	13.9
	100%
	800

	▲汞
	mg/kg
	0.002
	0.010
	0.031
	0.036
	0.047
	0.039
	0.047
	100%
	38

	▲镍
	mg/kg
	3
	4
	18
	42
	6
	9
	16
	100%
	900

	▲锌
	mg/kg
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	42
	100%
	10000

	*氰化物
	mg/kg
	0.04
	-
	-
	ND
	-
	-
	ND
	100%
	135

	*二噁英类
	ngTEQ/

kg
	/
	-
	0.064
	-
	0.26
	-
	0.21
	100%
	4×10-11

	*半挥发性有机物
	苯胺
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	260

	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2256

	
	硝基苯
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	76

	
	萘
	mg/kg
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	70

	
	苯并(a)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	䓛
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1293

	
	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	0.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	151

	
	苯并(a)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	
	茚并(1,2,3,-cd)芘
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	15

	
	二苯并(a,h)蒽
	mg/kg
	0.1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1.5

	*挥发性有机物
	氯甲烷
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	37

	
	氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	66

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	616

	
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	54

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	9

	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	596

	
	氯仿
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	840

	
	四氯化碳
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	苯
	mg/kg
	0.0019
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	4

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	5

	
	甲苯
	mg/kg
	0.0013
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	2.8

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.0014
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	53

	
	氯苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	10

	
	乙苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	28

	
	间,对-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	570

	
	邻-二甲苯
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	640

	
	苯乙烯
	mg/kg
	0.0011
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.0012
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	0.5

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	20

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	0.0015
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	100%
	560

	*石油烃（C10-C40)
	mg/kg
	6
	19
	-
	19
	17
	18
	28
	100%
	4500

	备注：“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。


8.1.3土壤污染状况分析
本次土壤监测结果可知，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，对照点各监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，符合对照点选取要求。

重点检测单元监测点结果显示：砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、二噁英、石油烃（C10-C40)均有检出，但其检出值均远低于第二类用地筛选值，厂区所在地土壤环境状况良好。

8.2地下水监测结果

8.2.1地下水环境评价标准

企业地下水环境质量标准参照地下水质量标准：《地下水标准质量标准》（GB/T14848-2017），本次监测区域选择地下水标准的Ⅳ类标准作为参考值。

8.2.2地下水环境监测结果

监测结果见表8.2-1。

表8.2-1  地下水污染物检测结果

	检测项目
	单位
	Ⅳ类标准
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5

	
	
	
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标

	色度
	度
	≤25
	10
	√
	10
	√
	15
	√
	15
	√
	10
	√

	臭和味
	-
	无
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√

	浊度
	NTU
	≤10
	6.3
	√
	5.5
	√
	4.4
	√
	5.5
	√
	5.7
	√

	肉眼可见物
	-
	无
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√

	pH值
	无量纲
	5.5≤pH＜6.5

8.5≤pH＜9.0
	8.7
	√
	8.6
	√
	8.6
	√
	8.7
	√
	8.7
	√

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤650
	242
	√
	296
	√
	253
	√
	317
	√
	286
	√

	溶解性总固体
	mg/L
	≤2000
	768
	√
	802
	√
	714
	√
	779
	√
	796
	√

	硫酸盐
	mg/L
	≤350
	11
	√
	13
	√
	8
	√
	16
	√
	14
	√

	氯化物
	mg/L
	≤350
	87
	√
	74
	√
	85
	√
	63
	√
	59
	√

	铁
	mg/L
	≤2.0
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	锰
	mg/L
	≤1.50
	0.03
	√
	0.04
	√
	0.02
	√
	0.04
	√
	0.03
	√

	铜
	mg/L
	≤1.50
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	锌
	mg/L
	≤5.00
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	挥发酚
	mg/L
	≤0.01
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	≤10.0
	1.91
	√
	2.12
	√
	2.27
	√
	2.04
	√
	1.97
	√

	氨（以N计）
	mg/L
	≤1.50
	0.327
	√
	0.390
	√
	0.384
	√
	1.18
	√
	0.795
	√

	硫化物
	mg/L
	≤0.10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	钠
	mg/L
	≤400
	76.7
	√
	85.0
	√
	96.4
	√
	72.4
	√
	73.6
	√

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤4.80
	0.003
	√
	0.007
	√
	0.004
	√
	0.023
	√
	0.010
	√

	硝酸盐(以N计）
	mg/L
	≤30.0
	0.11
	√
	0.10
	√
	0.09
	√
	0.16
	√
	0.08
	√

	氰化物
	mg/L
	≤0.1
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	氟化物
	mg/L
	≤2.0
	1.87
	√
	1.75
	√
	1.88
	√
	1.74
	√
	0.71
	√

	汞
	ug/L
	≤2
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	0.04
	√
	0.14
	√

	砷
	μg/L
	≤50
	5.0
	√
	7.9
	√
	8.1
	√
	6.3
	√
	9.8
	√

	硒
	μg/L
	≤100
	0.4
	√
	ND
	√
	0.4
	√
	0.5
	√
	ND
	√

	镉
	μg/L
	≤10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	六价铬
	mg/L
	≤0.10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	铅
	ug/L
	≤100
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	苯
	ug/L
	≤120
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	甲苯
	ug/L
	≤1400
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	二甲苯
	ug/L
	≤1000
	-
	-
	-
	-
	ND
	√
	-
	-
	ND
	√

	*铝
	mg/L
	≤0.50
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*邻二氯苯
	ug/L
	≤2000
	-
	-
	-
	-
	-
	√
	ND
	√
	-
	-

	*二氯甲烷
	ug/L
	≤500
	-
	-
	-
	-
	-
	√
	-
	-
	-
	-

	*碘化物
	mg/L
	≤0.50
	0.042
	√
	0.055
	√
	0.046
	√
	ND
	√
	0.048
	√

	*三氯甲烷
	ug/L
	≤300
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*四氯化碳
	ug/L
	≤50.0
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*石油烃（C10-C40)
	mg/L
	1.2
	0.36
	√
	0.12
	√
	0.37
	√
	0.36
	√
	0.29
	√


续表8.2-1  地下水污染物检测结果

	检测项目
	单位
	Ⅳ类标准
	W6
	W8
	W9
	W10
	DZW1

	
	
	
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标
	检测值
	是否达标

	色度
	度
	≤25
	15
	√
	10
	√
	10
	√
	20
	√
	10
	√

	臭和味
	-
	无
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√

	浊度
	NTU
	≤10
	5.7
	√
	5.8
	√
	5.2
	√
	5.2
	√
	5.4
	√

	肉眼可见物
	-
	无
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√
	无
	√

	pH值
	无量纲
	5.5≤pH＜6.5

8.5≤pH＜9.0
	8.7
	√
	8.5
	√
	8.7
	√
	8.6
	√
	8.5
	√

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤650
	280
	√
	311
	√
	197
	√
	147
	√
	178
	√

	溶解性总固体
	mg/L
	≤2000
	709
	√
	784
	√
	926
	√
	832
	√
	859
	√

	硫酸盐
	mg/L
	≤350
	17
	√
	13
	√
	20
	√
	39
	√
	12
	√

	氯化物
	mg/L
	≤350
	72
	√
	48
	√
	64
	√
	44
	√
	49
	√

	铁
	mg/L
	≤2.0
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	锰
	mg/L
	≤1.50
	0.02
	√
	0.02
	√
	0.07
	√
	0.09
	√
	0.04
	√

	铜
	mg/L
	≤1.50
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	锌
	mg/L
	≤5.00
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	挥发酚
	mg/L
	≤0.01
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	≤10.0
	2.26
	√
	1.99
	√
	2.38
	√
	7.74
	√
	1.69
	√

	氨（以N计）
	mg/L
	≤1.50
	0.664
	√
	0.390
	√
	0.570
	√
	0.273
	√
	0.404
	√

	硫化物
	mg/L
	≤0.10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	钠
	mg/L
	≤400
	63.1
	√
	71.3
	√
	172
	√
	18.6
	√
	67.7
	√

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤4.80
	0.003
	√
	0.011
	√
	0.005
	√
	0.007
	√
	0.008
	√

	硝酸盐(以N计）
	mg/L
	≤30.0
	0.37
	√
	0.25
	√
	0.14
	√
	0.19
	√
	0.14
	√

	氰化物
	mg/L
	≤0.1
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	氟化物
	mg/L
	≤2.0
	0.55
	√
	0.65
	√
	0.92
	√
	0.50
	√
	0.22
	√

	汞
	ug/L
	≤2
	0.10
	√
	0.21
	√
	0.29
	√
	0.31
	√
	0.35
	√

	砷
	μg/L
	≤50
	7.4
	√
	4.5
	√
	7.0
	√
	2.4
	√
	7.6
	√

	硒
	μg/L
	≤100
	0.4
	√
	0.6
	√
	0.4
	√
	0.6
	√
	0.5
	√

	镉
	μg/L
	≤10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	六价铬
	mg/L
	≤0.10
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	铅
	ug/L
	≤100
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	苯
	ug/L
	≤120
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	甲苯
	ug/L
	≤1400
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	二甲苯
	ug/L
	≤1000
	ND
	√
	ND
	√
	-
	-
	-
	-
	ND
	√

	*铝
	mg/L
	≤0.50
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*邻二氯苯
	ug/L
	≤2000
	ND
	√
	ND
	√
	-
	-
	-
	-
	ND
	√

	*二氯甲烷
	ug/L
	≤500
	-
	-
	3
	√
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*碘化物
	mg/L
	≤0.50
	0.046
	√
	0.045
	√
	0.051
	√
	0.011
	√
	0.047
	√

	*三氯甲烷
	ug/L
	≤300
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*四氯化碳
	ug/L
	≤50.0
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√
	ND
	√

	*石油烃（C10-C40)
	mg/L
	1.2
	0.33
	√
	0.43
	√
	0.30
	√
	0.30
	√
	0.42
	√


注：本报告中地下水指标石油烃（C10-C40）参照上海市生态环境局关于印发《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》的通知中附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标中第二类筛选值评价。

注：“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。“√”表示不超过GB/TGB14848-2017中的Ⅳ类标准，为达标。
8.2.3地下水污染状况分析

本次地下水监测点位共10个（含一个对照点）。监测结果表明地下水样品均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水标准及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）第二类用地筛选值标准。

根据相关要求，针对企业关注污染物：甲苯、二甲苯、氟化物、邻二氯苯、等在做达标性判断的同时，对关注污染物监测数据进行趋势分析。甲苯、二甲苯、邻二氯苯均未检出，因此2022年至2024年上半年氟化物浓度趋势图如下。
表8.2-2  地下水监测井中氟化物浓度检测值（单位：mg/L）
	批次
	1
	2
	3
	4

	W1
	0.10
	0.98
	1.50
	1.87

	W2
	1.04
	1.04
	1.51
	1.75

	W3
	1.61
	0.645
	1.74
	1.88

	W4
	0.36
	0.836
	1.60
	1.74

	W5
	ND
	/
	/
	0.71

	W6
	0.08
	ND
	/
	0.55

	W8
	0.80
	0.516
	0.732
	0.65

	W9
	0.15
	0.85
	0.945
	0.92

	W10
	0.56
	1.84
	/
	0.50
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图8.2-1  氟化物浓度趋势图

根据趋势分析，监测井W8、W3,趋势线斜率小于0,说明氟化物浓度呈下降趋势；其他水井趋势线斜率大于0且小于1，说明氟化物浓度有缓慢上升的趋势，但检出值均小于IV类水标准，说明厂区水质良好，在下半年的地下水检测中关注氟化物的浓度变化。
8.3监测结果的不确定性
本报告基于实际调查，以科学理论为依据，结合专业的判断进行了分析和建议。考虑到所掌握的调查资料、调查时间、调查范围以及等各因素，现场调查的结果存在一定的不确定性。

本报告是根据有限的资料，通过分析有限的样品检测数据获得的结论。因此，所得的污染分布与实际情况可能会有所偏差。

此次调查中没有发现的污染物质及情况不应被视为现场中该类污染物及情况完全不存在的保证，而是在项目工作内容局限的考量范围内所得出的调查结果。
综上所述，由于人为及自然等因素的影响，从准确性和有效性角度，本报告是基于现阶段的实际情况进行的分析。如果之后场地状况有改变，可能会改变场地污染状况，进而对本报告的准确性和有效性造成影响。

9质量保证与质量控制

8.1自行监测质量体系

本项目质量控制的目标包括：数据质量目标、分析精度、准确性、代表性、可比性目标。

数据质量保证即建立并实施标准的操作程序以保证获得科学可靠的结果用于决策，这些标准的操作程序贯穿于现场采样、样品链责任管理、实验室分析、及报告等各方面。为保证整个调查采样与实验室检测采样全过程的质量，建立了全过程的质量保证与质量控制体系，具体见图9.1-1。
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图9.1-1  全过程的质量保证与质量控制体系

9.2监测方案制定的质量保证与质控

9.2.1点位布设

根据厂区内重点污染区域进行布点，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关技术规定，一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

企业原则上应布设至少1个地下水对照点。对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

本次调查布点范围区域共设置18个土壤监测点（不含对照点），在识别的一类单元内部及周边布设一个柱状监测点及一个表层监测点；二类单元内部及周边共布置不少于一个表层监测点。

本次共识别10个重点单元，根据指南要求“每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上”。在本次调查范围内共布设10个地下水监测点。在调查地块南侧靠近厂界处布设1个土壤对照点、1个地下水对照点。

9.2.2钻探及采样深度

9.2.2.1土壤采样孔深度

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），二类单元的土壤监测以监测区域内表层土壤（0.5m处）为重点采样层，开展采样工作。一类单元布设深层土采样点及表层土采样点。根据监测频次，本年度均采集表层土壤样品，钻孔深度为0.5m。

9.2.2.2地下水采样井深度

地下水采样井以调查潜水层为主。采样井深度应达到潜水层底板，但不应穿透潜水层底板；当潜水层厚度大于3m时，采样井深度应至少达到地下水水位以下3m。结合相关资料，该区域年地下水水位埋深1-2m。在不打穿潜水层底板的前提下，本项目地下水采样井深度为6m，现有水井符合要求，经现场核查，本次均可沿用现有地下水监测井开展工作。

9.2.2.3土壤样品采样深度

本项目表层土点位取1个土壤样品（不包括平行样），深度为0.5m。根据场地土壤特性和污染物迁移特性，实际采样深度可以根据实际样品表观（存在污染痕迹）适当调整。

9.2.2.4地下水样品采样深度

本项目地下水采样深度预设在地下水水位线0.5m以下，即1.5m以下。滤水管深度范围为1.5-6.0m。

9.2.3测试项目的选择

本次为企业初次进行土壤和地下水自行监测，根据指南，原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB36600表1基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。

关注污染物一般包括：

1）企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；

2）排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；

3）企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；

4）上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；

5）涉及HJ164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，企业行业类别为“C2710化学药品原料药制造”，在HJ164附录F 污染源地下水中的潜在特征项目中有对应行业，根据企业生产原料及生产工艺，仅涉及HJ164附录F中的“pH、耗氧量、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、氰化物”等特征污染物。

综上，本次调查地块土壤测试项目为GB36600表1基本项目45项、pH、石油烃（C10-C40）、氰化物、二噁英、锌；地下水测试项目为GB/T14848表1常规指标35项、石油烃（C10-C40）、邻二氯苯、二甲苯。

9.3样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

9.3.1现场采样过程质量控制措施

采集现场质量控制样品，是现场采样和实验室质量控制的重要手段。全程序空白或运输空白，验证过程中样品有无受到污染和其他影响，平行样验证采样精密度。

质量控制样包括平行样、空白样、运输空白样、全程序空白样，质控样品的分析数据可监控从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段分析质量效果。

（1）采样人员要求

采样人员必须通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知土壤，地下水样品固定、保存、运输条件。

（2）采样点位要求

采样点位有固定取样口，采样人员不得擅自改动采样位置。

（3）仪器校准和清洗

现场使用的所有仪器在使用前都进行校准，钻井和取样设备在使用前和两次使用间都进行清水清洗，以防止交叉污染。

（4）规范采样

采用一次性手套进行土壤样品和地下水样品的采集，每次采样时，均更换新手套。使用一次性贝勒管进行地下水洗井和地下水采集，每次采样时，均更换新的贝勒管。在进行采集过程中，认真填写水样及土样采样记录表。采样后，及时核对样品与采样记录，并填写送样单。

（5）质量控制样品

在分析方案中包含质量保证方案，即分析若干个土壤/地下水平行样，分析指标与原样一致。

（6）样品转移和运输

送样前，按照采样记录，仔细清点样品，认真填写送样单。按采样计划在规定的时间内将样品送到实验室，运输过程中应采取必要的防损、避光等措施。样品交接时，送样人和接样人应共同核对样品，确认无误后双方在送样单上签字。

（7）安全防护

针对本次现场调查制定了健康和安全规程，以确保员工安全并尽可能减小对环境的影响。在每日工作开始前，现场安全员对所有施工人员进行现场安全培训，并召开安全会谈。

现场施工和采样全过程，包括重要节点、关键步骤和所有样品均拍照留档，以备质量控制（电子档）。

9.3.3样品分析质量控制

通过以下几个方面来进行数据质量审核：

（1）样品的实验室分析结果与现场观察和测量结果的一致性评估

根据现场踏勘及检测单位提供采样记录中样品的颜色、气味初步认定地块土壤未受到污染，与最终实验室检测数据均未超标结果一致。

（2）通过确认现场QA/QC程序，样品运送COC，分析方法，样品分析和萃取保留时间等来审核数据质量

质量保证/质量控制和现场采样过程都记录在现场日志中，现场日志记录了采样步骤、采样工具、现场观察情况（如样品颜色和气味）以及采样状况。并留存检测公司盖章确定的样品流转单、现场采样记录、质控数据等资料，可以保证数据质量控制要求。

（3）根据样品平行样检测结果分析检测结果的有效性

土壤样品和地下水样品都采集了现场平行样（土壤样品采集了至少10%的质量控制样，地下水采集1个质量控制样），根据检测结果，土壤、地下水平行样的相对偏差均在30%以内，本次检测的现场平行样分析结果基本接受。

（4）实验室内部的质量保证/质量控制分析，包括试剂空白、加标回收率和平行样质量控制样品（如现场平行样）是在采样的同时额外采集一个样品，以此来检验样品采集和分析过程中是否出现错误，如交叉污染的可能性、采样方法正确与否或分析方法的可靠性。同时，从质量控制样可以分析样品从不同的地点和深度采集时可能出现的随机变化，以及分析样品是否具有代表性。

土壤样品和地下水样品都采集了质量控制样。质量保证/质量控制和现场采样过程都记录在现场日志中，现场日志记录了采样步骤、采样工具、现场观察情况（如样品颜色和气味）以及采样状况。

9.4质量保证/质量控制评价

9.4.1质控方式及要求

（1）空白质控

包括现场空白和实验室空白两种。本项目地下水、土壤采用了全程序空白监控现场采样以及样品分析的质量，另外所有项目样品分析过程中每批次均采用实验室空白监控分析过程的质量。两种结果之间应无明显的差异，如现场空白显著高于实验室空白，表明采样过程可能意外沾污，在查清原因后方能做出本次采样是否有效以及分析数据能否接受的决定。空白样品（现场空白、实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。

（2）平行样质控

本项目每批次样品在样品分析过程中按照不少于10%（土壤金属项目20%）的比例测试平行样对结果的精密度进行控制。平行样包括现场编入的-PX和分析者自行编入的-PS两种，平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。土壤允许误差范围见《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2004）表13-1，对未列出允许误差的方法，当样品的均匀性和稳定性较好时，参考该规范表13-2的规定。当平行双样测定合格率低于95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数10%～20%的平行样，直至平行双样测定合格率大于95%。地下水允许误差参考《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）和《水质监测质量保证手册》平行样控制标准。

（3）准确度控制

使用标准物质或质控样品进行准确度控制。质控样测定值必须落在质控样保证值（在95%的置信水平）范围之内，否则本批结果无效，需重新分析测定。当选测的项目无标准物质或质控样品时，可用加标回收实验来检查测定准确度。

土壤标准样品是直接用土壤样品或模拟土壤样品制得的一种固体物质（如ESS系列和GSS）。土壤标准样品具有良好的均匀性、稳定性和长期的可保存性。土壤标准物质可用于分析方法的验证和标准化，校正并标定分析测定仪器，评价测定方法的准确度和测试人员的技术水平，进行质量保证工作，实现各实验室内及实验室间，行业之间，国家之间数据可比性和一致性。

加标率：在一批试样中，随机抽取10%～20%试样进行加标回收测定。样品数不足10个时，适当增加加标比率。每批同类型试样中，加标试样不应小于1个。

合格要求：加标回收率应在加标回收率允许范围之内。土壤加标回收率允许范围见《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2004）。当加标回收合格率小于70%时，对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加10%～20%的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于70%以上。

10 安全防护措施与应急处置计划

10.1地块安全风险识别

本次采样区域重点为精华制药集团南通有限公司生产车间、焚烧炉、废水处理站、危废仓库、原辅料及成品仓库、罐区、初期雨水收集池。经人员访谈和现场踏勘确认部分采样区域有雨污管线、电力管线、燃气管线、通讯管线等地下设施线路，在采样作业中存在管线损坏和人员受伤的安全隐患。各采样区域均有较厚的地面硬化，在采样作业中存在采样设施损坏和人员受伤的安全隐患。

10.2安全防护措施
针对本次采样作业制定相应安全防护措施如下：

（1）在现场采样启动前，与企业工作人员和熟悉厂区情况的工作人员进行再次交流，对雨污管线、电力管线、燃气管线、通讯管线等地下设施线路的位置、走向和埋深等信息进行进一步确认，现场采样时，邀请熟悉厂区情况的工作人员现场指导，避免地下管线影响施工安全。

（2）在钻探采样过程中，设立明显的标识牌及安全警示线，防止无关人员靠近，造成人员受伤和设备损坏。

（3）施工机械、设备安全。施工过程中所用的钻孔机械、设备均由采样单位提供，保护措施完善，并有专业人员负责管理操作，使用前进行安全检查，确保安全。

（4）施工过程注意环境保护。施工过程中，采样单位将严格管理采集出的污染土壤和地下水样品，防止污染土壤和地下水随意丢弃，导致污染扩散。

（5）每位施工人员配备安全可靠的防护用品，包括安全帽、防护口罩、塑胶手套、防护鞋等，防护口罩定期更换。避免施工现场人员与污染土壤和地下水直接接触。采样单位准备医疗箱，用于人员受伤事故的处理。

（6）加强施工期间消防措施。防火区域谨慎施工，搭设临时工棚应符合防火要求，不得使用易燃材料，施工材料中易燃易爆品单独存放，必须符合防火规定，施工过程禁止吸烟，禁止随意接触场地内遗留物料。施工过程中严格配备灭火器材。

（7）加强宣传教育，提高认识。采样作业前，由企业负责人就采样区域所涉及的安全法规和安全常识进行宣讲。针对地块采样的注意事项、个人防护用品的正确穿戴、事故应急等内容进行教育，告之现场存在的风险，强调现场工作的特殊性。

10.3应急处置计划

针对精华制药集团南通有限公司地块采样作业中可能遇到的人员受伤、设备损坏等紧急情况，制定应急处置计划如下：

（1）钻探过程如遇到雨污管线、电力管线、燃气管线、通讯管线等地下设施线路，立即停止钻探作业，确认管线的破损程度，如有损坏立即联系相关管理部门组织修复。

（2）采样作业过程中如发生人员受伤事故，立即停止采样作业确认人员受伤情况，及时处理或就医。

（3）采样作业过程中如造成采样区域生产设施损坏，立即停止采样作业，排除安全隐患后，恢复采样作业。

（4）采样作业过程中如造成采样设备损坏，立即停止采样作业，重新检查设备，排除故障和安全隐患后恢复采样作业。

11 结论与措施
11.1监测结论
本次土壤监测结果可知，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，各监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，厂区所在地土壤环境状况良好。

本次地下水监测点位共10个（含一个对照点），地下水样品均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水标准及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）第二类用地筛选值标准。

11.2企业针对监测结果拟采取的主要措施及选取原因
通过对精华制药集团南通有限公司前期资料收集和现场勘查，企业对厂区内易产生土壤污染的生产车间、焚烧炉、RTO、机修及油炉房、危废仓库、质检与研发中心、原辅料及成品仓库、罐区、水处理区、初期雨水收集池等均采取了防腐防渗等措施，对物料装卸区采取了收集和报警措施，企业基本落实了各项污染防治措施。

为保障精华制药集团南通有限公司厂区土壤及地下水的环境质量，本报告建议企业在应急预案中补充完善土壤污染防治相关内容。建立隐患定期排查制度，定期检查企业存在的污染隐患。加强环境管理工作，定期对现场区域进行巡查，对于时间使用久的管廊、物料运输接口、法兰等定期检查密闭性，并定期更换，以防设备老化破损等造成物料泄漏而污染土壤，加强对厂区内装卸区等地面防腐防渗等管理，如有破损，应立即修补，加强对物料运输车辆的管理，严防运输线路中跑冒滴漏等现象发生。特别是对生产车间、焚烧炉、机修及油炉房、危废仓库、质检与研发中心、原辅料及成品仓库、罐区、水处理区、初期雨水收集池等土壤污染重点关注对象的日常巡查、检测。加强原材料、危废等在运输过程中的管理，尽量在封闭系统中进行运输，或在运输过程做适当的苫盖措施，完善危废暂存和包装要求等。

为保障精华制药集团南通有限公司厂区土壤及地下水的环境质量，本报告建议企业对土壤进行长期监测，关注地下水特征因子检测值趋势，并建立隐患排查档案，防治新增污染源污染土壤和地下水。

10附件

附件1：重点监测单元清单

	企业名称
	精华制药集团南通有限公司
	所属行业
	C2710化学药品原料药制造

	填写日期
	2024年6月25日
	填报人员
	/
	联系方式
	/

	序号
	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称
	功能（即该重
点场所/设施/设备涉及的生产活动）
	涉及有毒有害物质清单
	关注污染物
	设施坐标（中心点坐标）
	是否为隐蔽性设施
	单元类别（一类/二类）
	该单元对应的监测点位编号及坐标

	单元A
	氟尿嘧啶车间
	生产区
	甲苯、氟乙酸甲酯、危险废物
	硫酸二甲酯、甲苯、氟乙酸甲酯、脱色残渣
	121.074455°

32.542445°
	是
	一类
	土壤
	A1
	121.074444°

32.542296°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	121.074625°

32.542465°

	
	扑米酮车间
	生产区
	
	
	121.074292°

32.542134°
	是
	
	地下水
	W1
	121.074444°

32.542296°

	单元B
	苯巴比妥车间
	生产区
	危险废物
	脱色残渣、蒸馏残液
	121.074067°

32.541727°
	是
	一类
	土壤
	B1
	121.074133°

32.541686°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B2
	121.074069°

32.541410°

	
	非那西丁车间
	生产区
	
	
	121.073872°

32.541401°
	是
	
	
	B3
	121.074581°

32.541727°

	
	ABCD区之间裸露土壤
	/
	
	
	/
	/
	
	地下水
	W2
	121.074133°

32.541686°

	单元C
	废水预处理车间
	液体储存
	危险废物
	甲醇钠、亚硫酸氢钠、醋酸、连二亚硫酸钠、乙醇、氯丁烷、脱色残渣、蒸馏残液、乙醇
	121.075203°

32.542183°
	是
	一类
	土壤
	C1
	121.075837°

32.542183°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	121.075491°

32.541958°

	
	保泰松车间
	生产区
	
	
	121.075284°

32.541751°
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W3
	121.075837°

32.542183°

	单元D
	多品种车间（氟胞嘧啶几年生产一次、替诺昔康一年约一次）
	生产区
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯、危险废物
	N，N-二甲基苯胺、邻二氯苯、脱色残渣、分层废液、蒸馏残液
	121.075136°

32.541403°
	是
	一类
	土壤
	D1
	121.075390°

32.541434°

	
	多品种二车间
	生产区
	
	
	121.074925°

32.541066°
	是
	
	
	D2
	121.075072°

32.541142°

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W4
	121.075390°

32.541434°

	单元E
	多品种三（合成）车间
	生产区
	苯、甲苯、二甲苯、危险废物
	DMF、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、三乙胺、乙酸乙酯、四氢呋喃、氯乙酸乙酯、丁酰乙酸乙酯、氯碘甲烷、氯甲烷丙泊酚醚、丁酸、盐酸、三氯化磷、脱色残渣、蒸馏残液、废母液
	121.074716°

32.540560°
	是
	一类
	土壤
	E1
	121.075075°

32.540595°

	
	多品种三（精制）车间
	生产区
	
	
	121.074541°

32.540063°
	是
	
	
	E2
	121.074892°

32.540178°

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W5
	121.075075°

32.540595°

	单元F
	成品仓库
	货物的储存和传输
	氟乙酸甲酯
	硫酸二甲酯、氟乙酸甲酯
	121.076015°

32.542855°
	否
	二类
	土壤
	F1
	121.076305°

32.542939°

	
	剧毒品库
	货物的储存和传输
	
	
	121.075315°

32.543236°
	否
	
	
	F2
	121.075180°

32.543151°

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W6
	121.076305°

32.542939°

	单元H
	危废仓库
	其他活动区
	三氯甲烷、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、二噁英、石油烃（C10-C40）、危险废物
	水处理污泥、蒸馏残液、蒸发残渣、焚烧残渣、实验室废液、分层废液、脱色残渣、废活性炭、废包装材料、废陶瓷、三氯甲烷、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、二噁英、柴油
	121.074716°

32.543133°
	是
	一类
	土壤
	H1
	121.071229°

32.544075°

	
	废液焚烧炉
	其他活动区
	
	
	121.071363°

32.544420°
	是
	
	
	H2
	121.071428°

32.544675°

	
	污水处理站
	液体储存
	
	
	121.072089°

32.544079°
	是
	
	
	H3
	121.071952°

32.544561°

	
	废气焚烧炉
	其他活动区
	
	
	121.072713°

32.543808°
	是
	
	
	H4
	121.072503°

32.544035°

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W8
	121.071952°

32.544561°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W9
	121.071229°

32.544075°

	单元J
	质检中心
	其他活动区
	甲苯、三氯甲烷、危险废物、重铬酸钾
	甲苯、重铬酸钾、三氯甲烷、实验室废液
	121.073985°

32.539157°
	否
	二类
	土壤
	J1
	121.074332°

32.539200°

	
	
	
	
	
	
	
	
	地下水
	W10
	121.074332°

32.539200°


附件2：检测报告
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